Распоряжение Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 14 мая 2014 г., 14 июля 2015 г., 6 апреля, 20 сентября 2018 г.
ГАРАНТ:
 Об экспертизе настоящего распоряжения см. заключение Минэкономразвития России от 20 апреля 2012 г.
 См. комментарии к настоящему распоряжению
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342) и в целях реализации приказа Министерства транспорта от 24.06.2003 г. N 153 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте" (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2003 г., регистрационный N 4916):
Ввести в действие методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте".

Заместитель Министра	А.С. Мишарин	

Приложение
к распоряжению Минтранса РФ
от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р

Методические рекомендации
"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"
С изменениями и дополнениями от:
 14 мая 2014 г., 14 июля 2015 г., 6 апреля, 20 сентября 2018 г.

I. Общие положения

1. Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" (далее - нормы расхода топлив) предназначены для автотранспортных предприятий, организаций, занятых в системе управления и контроля, предпринимателей и др., независимо от форм собственности, эксплуатирующих автомобильную технику и специальный подвижной состав на шасси автомобилей на территории Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Распоряжением Минтранса России от 14 июля 2015 г. N НА-80-р в пункт 2 внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2. В данном документе приведены значения базовых, транспортных и эксплуатационных (с учетом надбавок) норм расхода топлив для автомобильного подвижного состава, норм расхода топлива на работу специальных автомобилей, порядок применения норм, формулы и методы расчета нормативного расхода топлив при эксплуатации, справочные нормативные данные по расходу смазочных материалов и специальных жидкостей, значения зимних надбавок и др.
3. Норма расхода топлив и смазочных материалов применительно к автомобильному транспорту подразумевает установленное значение меры его потребления при работе автомобиля конкретной модели, марки или модификации.
Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для расчетов нормативного значения расхода топлив по месту потребления, для ведения статистической и оперативной отчетности, определения себестоимости перевозок и других видов транспортных работ, планирования потребности предприятий в обеспечении нефтепродуктами, для расчетов по налогообложению предприятий, осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов, проведения расчетов с пользователями транспортными средствами, водителями и т.д.
При нормировании расхода топлив различают базовое значение расхода топлив, которое определяется для каждой модели, марки или модификации автомобиля в качестве общепринятой нормы, и расчетное нормативное значение расхода топлив, учитывающее выполняемую транспортную работу и условия эксплуатации автомобиля.

Информация об изменениях:
 Распоряжением Минтранса России от 14 июля 2015 г. N НА-80-р в название главы II внесены изменения
 См. текст названия в предыдущей редакции
II. Нормы расхода топлив для автомобилей

Информация об изменениях:
 Распоряжением Минтранса России от 14 июля 2015 г. N НА-80-р в пункт 4 внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления транспортного процесса. Расход топлив на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и устанавливается отдельно.
Для автомобилей установлены следующие виды норм:
- базовая норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега автотранспортного средства (АТС) в снаряженном состоянии;
- транспортная норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега при проведении транспортной работы:
- автобуса, где учитывается снаряженная масса и нормируемая по назначению автобуса номинальная загрузка пассажиров;
- самосвала, где учитывается снаряженная масса и нормируемая загрузка самосвала (с коэффициентом 0,5);
- транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100 ткм) при проведении транспортной работы грузового автомобиля учитывает дополнительный к базовой норме расход топлива при движении автомобиля с грузом, автопоезда с прицепом или полуприцепом без груза и с грузом или с использованием установленных ранее коэффициентов на каждую тонну перевозимого груза, массы прицепа или полуприцепа - до 1,3 л/100 км и до 2,0 л/100 км для автомобилей, соответственно, с дизельными и бензиновыми двигателями, - или с использованием точных расчетов, выполняемых по специальной программе-методике непосредственно для каждой конкретной марки, модификации и типа АТС.
Базовая норма расхода топлив зависит от конструкции автомобиля, его агрегатов и систем, категории, типа и назначения автомобильного подвижного состава (легковые, автобусы, грузовые и т.д.), от вида используемых топлив, учитывает массу автомобиля в снаряженном состоянии, типизированный маршрут и режим движения в условиях эксплуатации в пределах "Правил дорожного движения".
Транспортная норма (норма на транспортную работу) включает в себя базовую норму и зависит или от грузоподъемности, или от нормируемой загрузки пассажиров, или от конкретной массы перевозимого груза.
Эксплуатационная норма устанавливается по месту эксплуатации АТС на основе базовой или транспортной нормы с использованием поправочных коэффициентов (надбавок), учитывающих местные условия эксплуатации, по формулам, приведенным в данном документе.
Нормы расхода топлив на 100 км пробега автомобиля установлены в следующих измерениях:
- для бензиновых и дизельных автомобилей - в литрах бензина или дизтоплива;
- для автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе (СУГ) - в литрах СНГ из расчета 1 л бензина соответствует "1,32 л СНГ, не более" (рекомендуемая норма в пределах 1,22+-0,10 л СНГ к 1 л бензина, в зависимости от свойств пропан-бутановой смеси);
- для автомобилей, работающих на компримированном природном газе (КПГ) - в нормальных метрах кубических СПГ, из расчета 1 л бензина соответствует 1+-0,1 куб. м СПГ (в зависимости от свойств природного газа);
- для газодизельных автомобилей норма расхода сжатого природного газа указана в куб. м с одновременным указанием нормы расхода дизтоплива в литрах, их соотношение определяется производителем техники (или в инструкции по эксплуатации).
Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов производится при помощи поправочных коэффициентов (надбавок), регламентированных в виде процентов повышения или снижения исходного значения нормы (их значения устанавливаются по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС).
Информация об изменениях:
 Распоряжением Минтранса России от 14 июля 2015 г. N НА-80-р в пункт 5 внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях.
Работа автотранспорта в зимнее время года в зависимости от климатических районов страны - от 5% до 20% (включительно - и далее по тексту для всех верхних предельных значений коэффициентов). Порядок применения, значения и сроки действия зимних надбавок представлены в Приложении N 2.
Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III категорий) в горной местности, включая города, поселки и пригородные зоны, при высоте над уровнем моря:
от 300 до 800 м - до 5% (нижнегорье);
от 801 до 2000 м - до 10% (среднегорье);
от 2001 до 3000 м - до 15% (высокогорье);
свыше 3000 м - до 20% (высокогорье).
Работа автотранспорта на дорогах общего пользования I, II и III категорий со сложным планом (вне пределов городов и пригородных зон), где в среднем на 1 км пути имеется более пяти закруглений (поворотов) радиусом менее 40 м (или из расчета на 100 км пути - около 500) - до 10%, на дорогах общего пользования IV и V категорий - до 30%.
При работе автотранспорта в населенных пунктах с численностью населения:
свыше 5 млн. человек - до 35%;
от 1 до 5 млн. человек - до 25%;
от 250 тыс. до 1 млн. человек - до 15%;
от 100 до 250 тыс. человек - до 10%;
до 100 тыс. человек (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) - до 5%.
Работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров, в том числе маршрутные таксомоторы-автобусы, грузо-пассажирские и грузовые автомобили малого класса, автомобили типа пикап, универсал и т.п., включая перевозки продуктов и мелких грузов, обслуживание почтовых ящиков, инкассацию денег, обслуживание пенсионеров, инвалидов, больных и т.п. (при наличии в среднем более чем одной остановки на 1 км пробега; при этом остановки у светофоров, перекрестков и переездов не учитываются) - до 10%.
При движении автомобилей с пониженной средней скоростью движения (при перевозке нестандартных, крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и иных подобных грузов, при движении в колоннах при сопровождении АТС автомобилями прикрытия) в диапазоне 20-40 км/ч - до 15%, то же со средней скоростью ниже 20 км/ч - до 35%.
При обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта, (пробег определяется производителем техники) - до 10%.
При централизованном перегоне автомобилей своим ходом в одиночном состоянии или колонной - до 10%; при перегоне - буксировке автомобилей в спаренном состоянии - до 15%, при перегоне - буксировке в строенном состоянии - до 20%.
Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более пяти лет или с общим пробегом более 100 тыс. км - до 5%; более восьми лет или с общим пробегом более 150 тыс. км - до 10%.
При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и т.п. без учета транспортной работы - до 10%.
При работе автомобилей в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия, - до 20%.
При работе специальных автомобилей (патрульных, киносъемочных, пожарных, автомобилей скорой помощи, автомобилей фотовидеофиксации, ремонтных, автовышек, автопогрузчиков и т.д.), выполняющих транспортный процесс при маневрировании, на пониженных скоростях, при частых остановках, движении задним ходом и т.п. - до 20%.
При работе в карьерах (кроме специальных карьерных АТС), при движении по полю, при вывозке леса и т.п. на горизонтальных участках дорог IV и V категорий: для АТС в снаряженном состоянии без груза - до 20%, для АТС с полной или частичной загрузкой автомобиля - до 40%.
При работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях, лесных пожаров и других стихийных бедствиях для дорог I, II и III категорий - до 35%, для дорог IV и V категорий - до 50%.
При учебной езде на дорогах общего пользования - до 20%; при учебной езде на специально отведенных учебных площадках, при маневрировании на пониженных скоростях, при частых остановках и движении задним ходом - до 40%.
При использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) при движении автомобиля - до 7%.
При использовании кондиционера при движении автомобиля - до 7% (применение данного коэффициента совместно с зимней надбавкой в зависимости от климатических районов не допускается).
Нормы расхода топлива для функционирования дополнительного оборудования рефрижераторов, автобусов, специальных и специализированных транспортных средств определяются научными организациями, занимающимися разработкой подобных норм, заводами-изготовителями дополнительного оборудования или АТС (нормируются в л/час).
При использовании кондиционера на стоянке нормативный расход топлива устанавливается из расчета за один час простоя с работающим двигателем, то же на стоянке при использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) за один час простоя с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.
При простоях автомобилей под погрузкой или разгрузкой в пунктах, где по условиям безопасности или другим действующим правилам запрещается выключать двигатель (нефтебазы, специальные склады, наличие груза, не допускающего охлаждения кузова, банки и другие объекты), а также в других случаях вынужденного простоя автомобиля с включенным двигателем - до 10% от базовой нормы за один час простоя.
В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5°С) время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей и автобусов (если нет независимых отопителей), а также на стоянках в ожидании пассажиров (в том числе для медицинских АТС и при перевозках детей), устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.
Допускается на основании решения юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС:
- на внутригаражные разъезды и технические надобности автотранспортных предприятий (технические осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателей и других агрегатов автомобилей после ремонта и т.п.) увеличивать нормативный расход топлива до 1% от общего количества, потребляемого данным предприятием (с обоснованием и учетом фактического количества единиц АТС, используемых на этих работах);
- для марок и модификаций автомобилей, не имеющих существенных конструктивных изменений по сравнению с базовой моделью (с одинаковыми техническими характеристиками двигателя, коробки передач, главной передачи, шин, колесной формулы, кузова) и не отличающихся от базовой модели собственной массой, устанавливать базовую норму расхода топлив в тех же размерах, что и для базовой модели;
- для марок и модификаций автомобилей, не имеющих перечисленных выше конструктивных изменений, но отличающихся от базовой модели только собственной массой (при установке фургонов, кунгов, тентов, дополнительного оборудования, бронировании и т.д.), нормы расхода топлив могут определяться:
на каждую тонну увеличения (уменьшения) собственной массы автомобиля с увеличением (уменьшением) из расчета до 2 л/100 км для автомобилей с бензиновыми двигателями, из расчета до 1,3 л/100 км - с дизельными двигателями, из расчета до 2,64 л/100 км для автомобилей, работающих на сжиженном газе, из расчета до 2 куб. м/100 км для автомобилей, работающих на сжатом природном газе; при газодизельном процессе двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л/100 км дизельного топлива, из расчета на каждую тонну изменения собственной массы автомобиля.
Информация об изменениях:
 Распоряжением Минтранса России от 14 июля 2015 г. N НА-80-р в пункт 6 внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Норма расхода топлив может снижаться.
При работе на дорогах общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 м) - до 15%.
В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в пригородной зоне вне границы города, поправочные (городские) коэффициенты не применяются.
При необходимости применения одновременно нескольких надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.
В дополнение к нормированному расходу газа допускается расходование бензина или дизтоплива для газобаллонных автомобилей в следующих случаях:
- для заезда в ремонтную зону и выезда из нее после проведения технических воздействий - до 5 л жидкого топлива на один газобаллонный автомобиль;
- для запуска и работы двигателя газобаллонного автомобиля - до 20 л жидкого топлива в месяц на один автомобиль в летний и весенне-осенний сезоны, в зимнее время дополнительно учитываются зимние надбавки согласно Приложению N 2;
- на маршрутах, протяженность которых превышает запас хода одной заправки газа, - до 25% от общего расхода топлива на указанных маршрутах.
Во всех указанных случаях нормирование расхода жидкого топлива для газобаллонных автомобилей осуществляется в тех же размерах, что и для соответствующих базовых автомобилей.
Применительно к конкретным условиям эксплуатации АТС допускается использование скорректированных значений поправочных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив, утвержденных настоящими методическими рекомендациями, или дополнительных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив при соответствующим обосновании и по согласованию с Минтрансом России.
На период действия данного документа для моделей, марок и модификаций автомобильной техники, поступающей в автопарк страны, на которую Минтрансом России не утверждены нормы расхода топлив (отсутствующие в данном документе), по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС, в отношении данных АТС могут вводиться базовые нормы, разработанные по индивидуальным заявкам в установленном порядке научными организациями, осуществляющими разработку таких норм по специальной программе-методике.

Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен. - Распоряжение Минтранса России от 20 сентября 2018 г. N ИА-159-Р
 См. предыдущую редакцию
7. Легковые автомобили

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

                    Qн = 0,01 х Hs х S х (1 + 0,01 х D),              (1)

 где   Qн        -   нормативный расход топлив, л;
       Hs        -   базовая норма расхода топлив на  пробег  автомобиля,
                     л/100 км;
       S         -   пробег автомобиля, км;
       D         -   поправочный  коэффициент  (суммарная   относительная
                     надбавка или снижение) к норме, %.

7.1. Легковые автомобили отечественные и стран СНГ*

Модель, марка, модификация автомобиля**	Базовая норма, л/100 км	Топлива***	
1	2	3	
ВАЗ-1111 "Ока"	6,5	Б	
ВАЗ-11113 "Ока" (ВАЗ-11113-2L-0,75-35-4М)	5,6	Б	
ВАЗ-11183 "Калина" (ВАЗ-21114-4L-1,596-81-5М)	8,0	Б	
ВАЗ-2104	8,5	Б	
ВАЗ-21041 (ВАЗ-21067.10-4L-1,568-74,5-5М)	9,1	Б	
ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,45-71-5М)	8,3	Б	
ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,451-71,5-4М)	9,0	Б	
ВАЗ-2105, -21051, -21053	8,5	Б	
ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М)	8,5	Б	
ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4М)	9,0	Б	
ВАЗ-21061	9,0	Б	
ВАЗ-21063 (ВАЗ-2130-4L-1,77-82-5М)	9,0	Б	
ВАЗ-2107 (ВАЗ-2103-4L-1,45-72,5-4М)	8,6	Б	
ВАЗ-21072 (ВАЗ-2105-4L-1,3-63,5-4М)	8,9	Б	
ВАЗ-21074 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М)	8,5	Б	
ВАЗ-21074 (ВАЗ-21067-4L-1,568-74,5-5М)	8,9	Б	
ВАЗ-2108, -2108 "Спутник", -21081, -21083, -2109	8,0	Б	
ВАЗ-21093 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М)	7,7	Б	
ВАЗ-21093; -21099 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М)	7,5	Б	
ВАЗ-21099 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М)	7,8	Б	
ВАЗ-2110 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М)	7,4	Б	
ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-1,499-73-5М)	7,8	Б	
ВАЗ-21102 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М)	7,5	Б	
ВАЗ-21103 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М)	7,7	Б	
ВАЗ-21104 (ВАЗ-21124-4L-1,596-90-5М)	8,4	Б	
ВАЗ-2111 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М)	7,6	Б	
ВАЗ-21112-00 1.6 (ВАЗ-21114-4L-1,596-80-5М)	8,3	Б	
ВАЗ-21113 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М)	7,8	Б	
ВАЗ-2112 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М)	7,7	Б	
ВАЗ-21140 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М)	7,9	Б	
ВАЗ-21150 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-3,94-5М)	7,4	Б	
ВАЗ-2120 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М)	10,7	Б	
ВАЗ-212090 "Бронто" брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М)	12,5	Б	
ВАЗ-2121, -21211	12,0	Б	
ВАЗ-21213 (ВАЗ-21213-4L-1,690-80-5М)	11,5	Б	
ВАЗ-21213Б брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М)	12,1	Б	
ВАЗ-21214-20 "Шевроле-Нива" (ВАЗ-21214.10-4L-1,689-82-5М)	10,9	Б	
ВАЗ-21218 (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М)	11,9	Б	
ВАЗ-212182 брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М)	12,3	Б	
ВАЗ-212300 "Шевроле-Нива" (ВАЗ-2123-4L-1,69-80-5М)	10,5	Б	
ВАЗ-2131 (ВАЗ-21213-4L-1,69-80-5М)	11,3	Б	
ВАЗ-21310 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М)	11,5	Б	
ВАЗ-213102 "Бронто" брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-80-5М)	12,4	Б	
ВАЗ-21312 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М)	11,4	Б	
ВАЗ-2302 "Бизон" (ВАЗ-2121-4L-1,57-78-4М)	11,5	Б	
ГАЗ-13	20,0	Б	
ГАЗ-14	22,0	Б	
ГАЗ-24, -24-10, -24-60	13,0	Б	
ГАЗ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т	13,5	Б	
ГАЗ-24-02, -24-04	14,0	Б	
ГАЗ-24-07	16,5	СНГ	
ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10)	13,5	Б	
ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10)	14,0	Б	
ГАЗ-24-17, -24-25	16,5	СНГ	
ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-4022.10)	13,0	Б	
ГАЗ-3102 (Chrysler-4L-2,429-137-5M)	10,7	Б	
ГАЗ-3102 (Toyota 3RZ-FE-4L-2,694-152-5M)	11,2	Б	
ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4М)	12,5	Б	
ГАЗ-3102-12; ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5М)	12,0	Б	
ГАЗ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4А)	13,8	Б	
ГАЗ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5М)	13,5	Б	
ГАЗ-31022 (ЗМЗ-4021.10-4L-2,445-90-4М)	13,9	Б	
ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40210D-4L-2,445-81-5М)	13,1	Б	
ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M)	11,5	Б	
ГАЗ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5М)	11,5	Б	
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-402; 402.10 - 4L-2,445-100-4М)	13,0	Б	
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-4021; 4021.10 - 4L-2,445-90-4М)	13,5	Б	
ГАЗ-3105 (8V-3,4-170-5М)	13,7	Б	
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -40200Ф-4L-2,445-100-4М)	13,0	Б	
ГАЗ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5М)	10,7	Б	
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020 ОМ-4L-2,445-100-5М)	12,2	Б	
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,287-150-5М)	11,4	Б	
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40210Д; -4021-4L-2,445-90-5M)	13,0	Б	
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -402-4L-2,445-100-5M)	12,1	Б	
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M)	11,5	Б	
ГАЗ-3110-551 (Chrysler-4L-2,429-137-5M)	10,6	Б	
ГАЗ-31105 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M)	11,5	Б	
ЗАЗ-1102	7,0	Б	
ЗИЛ-114	24,0	Б	
ЗИЛ-117	23,0	Б	
ЗИЛ-4104	26,0	Б	
ЗИЛ-41047 (8V-7,68-315-3А)	26,5	Б	
ИЖ-2125, -21251, -2126	10,0	Б	
ЛуАЗ-1302	11	Б	
Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации)	10,0	Б	
Москвич-2141 "Юрий Долгорукий" (Renault-4L-1,998-113- 5M)	8,6	Б	
Москвич-2141-22 (УЗАМ-3317-4L-1,7-85-5М)	9,4	Б	
Москвич-2141-22 (УЗАМ-3320-4L-2,0-91-5М)	9,6	Б	
Москвич-21412-01 (УЗАМ-331.10-4L-1,478-72-5М)	8,5	Б	
Москвич-21412-01 (УЗАМ-3313-4L-1,815-85-5М)	9,0	Б	
Москвич-214145 "Святогор" (Renault-4L-1,998-113-5M)	8,8	Б	
Москвич-2142 "Князь Владимир" (Renault-4L-1,988-113-5M)	8,9	Б	
Москвич-2142 "Иван Калита" (Renault-4L-1,988-145-5M)	10,2	Б	
УАЗ-31512 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,45-90-4М)	15,5	Б	
УАЗ-31512 (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-4М)	15,4	Б	
УАЗ-31512 (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4М)	15,1	Б	
УАЗ-31514 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4М)	16,7	Б	
УАЗ-31514 (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4М)	15,5	Б	
УАЗ-31514 (УМЗ-41780В-4L-2,445-76-4М)	15,8	Б	
УАЗ-31514 (УМЗ-402100-4L-2,445-74-4М)	15,6	Б	
УАЗ-31517 (HR 492 НТА фирмы "VМ"-4L-2,393-100-4М)	11,0	Д	
УАЗ-31519 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4М)	14,5	Б	
УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М)	15,9	Б	
УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-98-4М)	14,9	Б	
УАЗ-315195 (ЗМЗ-4090011-4L-2,693-128-5М)	13,5	Б	
УАЗ-315195 Hunter (ЗМЗ-40900G-4L-2,693-128-4М)	13,8	Б	
УАЗ-3153 СБА-4УМ (брон.) (УМЗ-4218-10 -4L-2,89-98-4М)	16,6	Б	
УАЗ-3153 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М)	15,4	Б	
УАЗ-3159 "Барс" (ЗМЗ-4092.10-4L-2,7-133-5М)	16,5	Б	
УАЗ-31601 (УМЗ-421.10-10-4L-2,89-98-5М)	15,3	Б	
УАЗ-31604 (VM-425LTRV-4L-2,5-105-5М)	13,2	Д	
УАЗ-3162 СБА 10У (брон.) (УМЗ-421.10-4L-2,89-98-4М)	16,0	Б	
УАЗ-31622 (ЗМЗ-4092.10-4L-2,69-130-5М)	13,7	Б	
УАЗ-3163-10 "Патриот" (ЗМЗ-40900R-4L-2,693-128-5М)	13,5	Б	

______________________________
* Курсивом (по всему документу) обозначены нормы, рассчитанные до 1997 г.
** В скобках обозначаются (по всему документу) основные параметры двигателя и коробки передач (по данным производителей техники или по каталогам), например: ВАЗ-21043 - марка двигателя; 4L - число и расположение цилиндров (L-рядное, V-образное, О-оппозитное); 1,45 - рабочий объем двигателя, л; 71-мощность двигателя, л.с.; 5М - количество передач (М - механическая; А - автоматическая коробка передач, CVT-бесступенчатая автоматическая).
*** Условные обозначения: Б - бензин; Д - дизтопливо; СНГ - сжиженный нефтяной газ; СПГ - сжатый природный газ.

Информация об изменениях:
 Подпункт 7.1.1 изменен. - Распоряжение Минтранса России от 6 апреля 2018 г. N НА-51-Р
 См. предыдущую редакцию
7.1.1. Легковые автомобили отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года

N
п/п	Модель, марка, модификация автомобиля	Число и расположение цилиндров	Мощность двигателя, л.с.	Рабочий объем,
л	КПП	Базовая норма расхода топлива, л/100 км	
1	2	3	4	5	6	7	
	Богдан						
1	2111 Богдан
(ВАЗ-21114)	4L	89	1,596	5M	8,1	
	ВАЗ						
2	111730 "Калина"
(ВАЗ-21114)	4L	81	1,596	5M	8,3	
3	111740 "Калина"
(ВАЗ-11194)	4L	89	1,390	5M	7,8	
4	111830 "Калина"
(ВАЗ-21124)	4L	90	1,596	5M	8,1	
5	111830 "Калина"
(ВАЗ-11183)	4L	81	1,596	5M	8,4	
6	111840 "Калина"
(ВАЗ-211140)	4L	81	1,596	5M	8,0	
7	111840 "Калина"
(ВАЗ-11194)	4L	89	1,390	5M	7,7	
8	111930 "Калина"
(ВАЗ-11183)	4L	90	1,596	5M	8,4	
9	111930 "Калина"
(ВАЗ-211140)	4L	81	1,596	5M	8,1	
10	111940 (ВАЗ-11194)	4L	89	1,390	5M	7,6	
11	21041-20
(ВАЗ-21067-10)	4L	74,5	1,568	5M	9,3	
12	21054 (ВАЗ-21067-10)	4L	74	1,568	5M	8,9	
13	21074 (ВАЗ-11183)	4L	81	1,596	5M	8,3	
14	21074 (ВАЗ-21067)	4L	74,5	1,568	5M	8,9	
15	21101(ВАЗ-21114)	4L	80	1,596	5M	8,0	
16	21102 (ВАЗ-21083)	4L	71	1,499	5M	7,6	
17	21103 (ВАЗ-2112)	4L	94	1,499	5M	7,8	
18	21108 "Премьер"
(ВАЗ-21128)	4L	98	1,796	5M	8,8	
19	21108 (ВАЗ-2112)	4L	94	1,499	5M	8,0	
20	21110 (ВАЗ-21083-20)	4L	77	1,499	5M	7,9	
21	211101 (ВАЗ-21114)	4L	80	1,596	5M	8,0	
22	2111-10(ВАЗ-2111-16)	4L	70	1,499	5M	7,6	
23	21111-010 (ВАЗ-2110)	4L	73	1,499	5M	8,0	
24	21114 (ВАЗ-21124)	4L	89	1,596	5M	8,1	
25	2112-01 (ВАЗ-21114)	4L	80	1,596	5M	8,0	
26	21121 (ВАЗ-21114)	4L	81	1,596	5M	7,9	
27	21124 (ВАЗ-21124)	4L	89	1,596	5M	7,7	
28	21134 (ВАЗ 11183)	4L	81	1,596	5M	7,8	
29	21144 (ВАЗ-11183)	4L	81	1,596	5M	7,8	
30	21150 (ВАЗ-21083)	4L	79	1,499	5M	7,7	
31	21150 (ВАЗ-21083-80)	4L	69	1,499	5M	7,9	
32	21150 (ВАЗ-2111)	4L	77	1,499	5M	7,9	
33	21154 (ВАЗ-11183)	4L	81	1,596	5M	7,9	
34	21200 "Надежда"
(ВАЗ-2130)	4L	82	1,774	5M	10,5	
35	21213 (ВАЗ 21213)	4L	79	1,690	5M	11,0	
36	21214 (ВАЗ-21214)	4L	80	1,690	5M	10,8	
37	21230 Chevrolet Niva
(BA3-2123)	4L	80	1,690	5M	10,6	
38	21230 Chevrolet Niva
(ВАЗ-21214)	4L	81	1,690	5M	10,3	
39	212360 Chevrolet Niva
(Opel Z18XE)	4L	122	1,796	5M	11,0	
40	BA3-21310 1.7
(ВАЗ-21214)	4L	83	1,69	5M	10,6	
41	21310 (ВАЗ-21214)	4L	81	1,690	5M	11,3	
42	217010 Приора
(ВАЗ-21114)	4L	81	1,597	5M	7,8	
43	217030 Приора
(ВАЗ-21126)	4L	98	1,597	5M	8,2	
44	217130 Приора
(ВАЗ-21126)	4L	98	1,597	5M	8,5	
45	217230 Приора
(ВАЗ-21126)	4L	98	1,597	5M	8,4	
	Волга						
46	Сайбер 2.4 (Chrysler)	4L	143	2,429	5M	10,0	
47	Сайбер 2.4 (Chrysler)	4L	143	2,429	4А	11,0	
	ГАЗ						
48	3102 (Chrysler)	4L	131,9	2,429	5M	12,4	
49	3102 (ЗМЗ-4062)	4L	131	2,285	5M	12,3	
50	3102 (ЗМЗ-40620D)	4L	145	2,285	5M	11,3	
51	3102 (ЗМЗ-409.10;
40907.10; 40920А)	4L	143	2,690	5M	12,9	
52	3110 (ЗМЗ-40620D)	4L	145	2,285	5M	10,7	
53	310221 (Chrysler)	4L	131,9	2,429	5M	12,9	
54	310221 (ЗМЗ-40621А)	4L	130	2,285	5M	12,3	
55	3102-501 (Сhrysler)	4L	137	2,429	5M	10,9	
56	31105 (Chrysler)	4L	137	2,429	5M	10,9	
57	31105 (ЗМЗ-4062.10)	4L	130	2,287	5M	11,2	
58	31105-101
(ЗМЗ-40621А)	4L	130	2,278	5M	10,9	
59	31105-190 (ЗМЗ-405250)	4L	130	2,464	5M	11,8	
60	31105-501
(Chrysler; АИ-92)	4L	137	2,429	5M	10,6	
61	311113 (ЗМЗ-40520B)	4L	136	2,464	5M	11,3	
	ЗАЗ						
62	СHANCE
(Chevrolet A 15SMS)	4L	86	1,498	5М	8,3	
63	СHANCE (МЕМЗ-307)	4L	70	1,299	5М	7,9	
	ИЖ						
64	2126-030 "Ода" (ВАЗ-2106)	4L	76	1,568	5M	9,5	
65	21261-030 "Фабула" (ВАЗ-2106)	4L	76	1,568	5M	9,6	
	СеАЗ						
66	11116 "Ока" (FAW)	3L	53	0,993	5М	5,8	
	УАЗ						
67	23632 (ЗМЗ -409040)	4L	128	2,693	5M	14,3	
68	23632 Pickup Comfort (ЗМЗ-409.10)	4L	128	2,693	5М	13,9	
69	3151 (УМЗ-42130К)	4L	104	2,890	4M	15,2	
70	315143 (Andoria 4СТ90)	4L	86	2,417	4M	11,6D	
71	315148 (ЗМЗ- 5143)	4L	91	2,240	5M	11,0D	
72	315148-053 Hunter
(ЗМЗ-51430L)	4L	92,6	2,240	5M	11,6D	
73	315159 (ЗМЗ-40900H)	4L	128	2,693	5M	13,5	
74	31519 (УМЗ-421800)	4L	86	2,890	4M	16,4	
75	31519-10 (ЗМЗ-41040В)	4L	85	2,890	4M	15,7	
76	315192 (УМЗ-4213)	4L	104	2,890	4M	14,0	
77	315194 (УМЗ-4213)	4L	104	2,890	4M	14,0	
78	315195 (ЗМЗ -40904)	4L	128	2,693	5M	13,4	
79	315195 Hunter
(ЗМЗ-409040)	4L	128	2,693	5M	13,9	
80	315196 (ЗМЗ-4091)	4L	112	2,693	5М	13,4	
81	31601 (Andoria 4С90)	4L	70	2,417	5M	10,6D	
82	31602 (ЗМЗ-40900)	4L	133	2,693	5M	14.1	
83	31605 (УМЗ-4213)	4L	102	2,890	5M	15,3	
84	31622 (ЗМЗ-40900)	4L	128	2,693	5M	13,6	
85	31631 (Iveco F1A)	4L	116	2,287	5M	9,9D	
86	3163-10 "Патриот"
(Andoria 4СТ90)	4L	86	2,417	5M	10,3D	
87	3163-10 "Патриот" (брон; ЗМЗ-409.10)	4L	128	2,693	5M	14,5	
88	3163-120 "Патриот" (ЗМЗ-40904)	4L	128	2,693	5M	13,8	
89	31631-225 (Iveco F1A)	4L	116	2,287	5M	10,1D	
90	3164-011 Патриот
(ЗМЗ-4091)	4L	112	2,693	5M	14,1	
91	31642 Патриот Спорт (ЗМЗ-409040)	4L	128	2,693	5M	13,9	
92	Lada Granta 219060 1.6 (BA3-11183)	4L	82	1,596	5М	8,4	
93	Lada Granta 21905 1.6 (ВАЗ-21126)	4L	98	1,597	5М	8,3	
94	Lada Granta 219020 1.6 (ВАЗ-21126)	4L	98	1,597	4А	9,7	
95	Lada Granta 21901 1.6 (ВАЗ-21116)	4L	87	1,596	5М	8,4	
96	Lada Largus 1.6 (RS015L) (7 мест) (Renault K7M)	4L	87	1,598	5М	10,8	
97	Lada Largus 1.6 (KS015L) (5 мест) (Renault K7M)	4L	87	1,598	5М	10,4	
98	Lada Largus 1.6 (FS015L) (Renault K7M)	4L	87	1,598	5М	10,6	
99	Lada Largus 1.6 (KS0Y5L) (Renault K4M)	4L	105	1,598	5М	10,6	
100	ВАЗ-217220 Lada Priora 1.6 (ВАЗ-21116)	4L	87	1,596	5М	8,0	
101	ВАЗ-2107 1.6 (ВАЗ-21067)	4L	74	1,568	5М	9,1	
102	ГАЗ-31105
(Chrysler)	4L	132	2,429	5М	11,2	
103	Lada Granta 219010 1.6 (ВАЗ-11186)	4L	87	1,596	5M	8,2	
104	Lada Granta 219170 1.6 (ВАЗ-21127)	4L	106	1,596	5M	8,1	
105	Lada Priora 217020 1.6 (ВАЗ-21116)	4L	87	1,596	5M	8,0	
106	Lada Kalina 219410 1.6 (ВАЗ-11186)	4L	87	1,596	5M	8,6	
107	Lada Largus 1.6 (RSOY5L) (Renault K4M 490)	4L	105	1,598	5M	10,7	
108	Lada Vesta 1.6 (BAЗ-21129)	4L	106	1,596	5M	8,5	
109	Lada XRay 1.6 (BAЗ-21129)	4L	106	1,596	5M	8,6	
110	Lada XRay 1.6 (Renault H4M)	4L	110	1,598	5M	8,2	
111	УАЗ-3163-10 Patriot (ЗMЗ-40905)	4L	128	2,693	5M	13,8	

7.2. Легковые автомобили зарубежные

Модель, марка, модификация автомобиля	Базовая норма, л/100 км	Топлива	
1	2	3	
Alfa Romeo 116 2.4 TD (5L-2,387-150-6M)	8,3	Д	
Alfa Romeo 166 2.0 (4L-1,969-155-6M)	9,9	Б	
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A)	13,1	Б	
	
Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M)	8,5	Б	
Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M)	10,1	Б	
Audi A4 1.6 (4L-1,595-101-5M)	8,6	Б	
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A)	10,0	Б	
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M)	9,5	Б	
Audi A6 1.8 Т (4L-1,781-150-5M)	9,1	Б	
Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M)	9,4	Б	
Audi A6 2.4 (6V-2,393-165-5M)	10,6	Б	
Audi A6 2.4 (6V-2,393-177-CVT)	11,2	Б	
Audi A6 2.4 quattro (6V-2,393-170-5A)	12,2	Б	
Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M)	6,9	Д	
Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M)	10,0	Б	
Audi A6 2.7 Biturbo quattro (6V-2,671-250-5A)	13,2	Б	
Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A)	11,5	Б	
Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A)	13,0	Б	
Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-5A)	13,1	Б	
Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-6A)	12,9	Б	
Audi A6 3.2 quattro (6V-3,123-255-6A)	11,6	Б	
Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-300-5A)	14,8	Б	
Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-335-6A)	13,1	Б	
Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A)	11,5	Б	
Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A)	14,2	Б	
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A)	14,4	Б	
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-336-6A)	13,4	Б	
Audi Allroad 2.7 quattro (6V-2,671-250-5A)	14,2	Б	
Audi Q7 3.0 TDI (6V-2,967-233-6A)	12,3	Д	
	
BMW 316i (4L-1,596-102-5M)	7,7	Б	
BMW 318i (4L-1,995-143-5M)	8,3	Б	
BMW 318iA (4L-1,995-143-5A)	9,1	Б	
BMW 320iA (6L-1,991-150-5A)	10,3	Б	
BMW 325CI (6L-2,494-192-5A)	10,4	Б	
BMW 520i (6L-1,991-150-5M)	9,9	Б	
BMW 520iA (6L-1,991-150-5A)	10,0	Б	
BMW 523i (6L-2,494-170-5M)	9,6	Б	
BMW 523iA (6L-2,494-170-5A)	10,9	Б	
BMW 525i (6L-2,494-192-5M)	10,0	Б	
BMW 525iA (6L-2,497-218-6A)	10,2	Б	
BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A)	10,4	Б	
BMW 528i (6L-2,793-193-5M)	10,4	Б	
BMW 528iA (6L-2,793-193-4A)	11,4	Б	
BMW 528iA (6L-2,793-193-5A)	10,8	Б	
BMW 530D 2.9 (6L-2,926-184-5A)	9,4	Д	
BMW 530i (6L-2,979-231-5M)	10,7	Б	
BMW 530iA (6L-2,979-231-5A)	11,8	Б	
BMW 530iA (6L-2,979-231-6A)	10,8	Б	
BMW 545i (8V-4,398-333-6M)	11,5	Б	
BMW 545iA (8V-4,398-333-6A)	12,3	Б	
BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A)	10,1	Д	
BMW 735i (6L-3,43-211-5M)	12,8	Б	
BMW 735iA (8V-3,6-272-6A)	12,3	Б	
BMW 735iA (8V-3,498-235-5A)	13,7	Б	
BMW 740i (8V-4,398-286-5A)	13,4	Б	
BMW 740iLA (8V-4,0-306-6A)	12,8	Б	
BMW 745iLA (8V-4,398-333-6A)	12,8	Б	
BMW 750iLA (8V-4,799-367-6A)	13,2	Б	
BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A)	15,8	Б	
BMW 760iLA (12V-5,972-445-6A)	15,1	Б	
BMW M3 (6L-3,201-321-5M)	11,0	Б	
BMW M3 (6L-3,201-321-6M)	10,7	Б	
BMW X5 4.4 (8V-4,398-286-5A)	15,8	Б	
BMW X5 4.8 (8V-4,799-360-6A)	15,5	Б	
	
Cadillac Escalada 6.0 (8V-5,967-350-4A)	19,3	Б	
Cadillac SRX 4.6 4WD (8V-4,565-325-5A)	15,2	Б	
	
Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A)	17,9	Б	
Chevrolet Blazer 116 DW (6V-4,3-180-4A)	15,0	Б	
Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M)	11,6	Б	
Chevrolet Blazer 4.3 ST 110506 (6V-4,292-193-5M)	14,0	Б	
Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A)	15,5	Б	
Chevrolet Blazer LT 4.3 (6V-4,3-199-4A)	15,8	Б	
Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A)	16,5	Б	
Chevrolet Caprice 5.7 (8V-5,733-264-4A)	16,2	Б	
Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M)	8,5	Б	
Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A)	19,0	Б	
Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A)	21,5	Б	
Chevrolet Evanda 2.0 (4L-1,998-131-4A)	10,4	Б	
Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-5M)	7,6	Б	
Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-4A)	8,2	Б	
Chevrolet Lanos 1.5 (4L-1,498-86-5M)	8,0	Б	
Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A)	18,5	Б	
Chevrolet Suburban 7.4 (8V-7,446-290-4A)	23,3	Б	
Chevrolet Tahoe 5.3 4WD (8V-5,327-273-4A)	17,7	Б	
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M)	17,0	Б	
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-4A)	18,0	Б	
Chevrolet Trail Blazer 4.2 4WD (6L-4,157-273-4A)	15,8	Б	
Chevrolet Voyager 2.5 TD (4L-2,499-118-5M)	9,8	Д	
Chevrolet Voyager 2.4 SE (4L-2,424-147-4A)	13,2	Б	
	
Chrysler 300M 3.5V (6V-3.518-257-4A)	12,5	Б	
Chrysler Status LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A)	11,5	Б	
	
Citroen Berlingo 1.4 (4L-1,361-75-5M)	8,1	Б	
Citroen Berlingo 1.8 (4L-1,762-90-5M)	9,1	Б	
Citroen Berlingo 1.9D (4L-1,868-69-5M)	7,4	Д	
Citroen C5 2.0 (4L-1,997-136-4A)	10,4	Б	
Citroen C5 2.0 (4L-1,997-140-5M)	8,9	Б	
Citroen C5 3.0 (6V-2,946-207-6A)	11,0	Б	
	
Daewoo Espero 1.5 (4L-1,498-90-5M)	8,2	Б	
Daewoo Espero 2.0 CD (4L-1,998-110-5M)	8,7	Б	
Daewoo Espero 2.0 (4L-1,998-105-4A)	10,0	Б	
Daewoo Nexia 1.5 (4L-1,498-85-5M)	7,9	Б	
Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M)	7,7	Б	
Daewoo Nexia 1.5 GLX (4L-1,498-90-5M)	8,2	Б	
	
Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A)	13,9	Б	
Dodge Caravan 3.0 (6V-2,972-152-3A)	12,5	Б	
Dodge Grand Caravan 3.3 V6 (6V-3,301-160-4A)	13,2	Б	
Dodge RAM 2500 (6L-5,883-182-4A)	15,6	Д	
	
Донинвест "Кондор" 2.0 CDX (Daewoo,4L-1,998-133-5М)	9,5	Б	
Донинвест "Орион" 1.6 (Daewoo, 4L-1,598-106-5М)	8,5	Б	
	
Fiat Marea 1.6 (4L-1,581-101-5M)	8,5	Б	
Fiat Marea 1.8 (4L-1,747-113-5M)	8,6	Б	
			
Ford Escort 1.3 (4L-1,299-60-5M)	7,4	Б	
Ford Escort 1.4 (4L-1,391-73-5M)	7,8	Б	
Ford Escort 1.6 (4L-1,597-90-5M)	8,3	Б	
Ford Escort 1.8D Wagon (4L-1,753-60-5M)	7,5	Д	
Ford Explorer 4.0 4WD (6V-3,958-162-5M)	13,5	Б	
Ford Explorer 4.0 6V 4WD (6V-3,958-160-4A)	14,5	Б	
Ford Explorer 4.0 6V 4WD (брон., 6V-4,0-245-5M)	19,0	Б	
Ford Explorer XLT 4.0 (6V-3,996-208-5A)	15,2	Б	
Ford Focus 1.4 Station Wagon (4L-1,388-80-5M)	7,4	Б	
Ford Focus 1.6 (4L-1,596-101-4A)	8,8	Б	
Ford Focus 1.6 16V (4L-1,597-90-5M)	8,1	Б	
Ford Focus 1.8 (4L-1,796-116-5M)	8,1	Б	
Ford Focus 1.8 TD Station Wagon (4L-1,753-115-5M)	6,9	Б	
Ford Focus 2.0 (4L-1,989-130-5M)	8,5	Б	
Ford Focus 2.0 (4L-1,988-131-4A)	10,2	Б	
Ford Focus II 2.0 (4L-1,999-145-5M)	8,1	Б	
Ford Galaxy 2.0 CLX (4L-1,998-115-5M)	9,7	Б	
Ford Galaxy 2.3 (4L-2,295-145-5M)	10,3	Б	
Ford Galaxy 2.8 GLX (6V-2,792-174-5M)	11,4	Б	
Ford Maverick XLT 2.3 4WD (4L-2,261-150-5M)	11,0	Б	
Ford Maverick XLT 3.0 (6V-2,967-197-4A)	16,7	Б	
Ford Mondeo 1.6i CLX (4L-1,597-90-5M)	8,1	Б	
Ford Mondeo 1.8 (4L-1,796-116-5M)	8,2	Б	
Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-4A)	10,7	Б	
Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-5M)	9,3	Б	
Ford Mondeo 2.0i CLX (4L-1,988-136-5M)	8,8	Б	
Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5A)	11,1	Б	
Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5M)	10,8	Б	
Ford Ranger 2.5TD 4WD (4L-2,499-109-5M)	12,0	Д	
Ford Scorpio 2.0 (4L-1,998-136-5M)	8,5	Б	
Ford Scorpio 2.3i 16V (4L-2,295-147-5M)	10,0	Б	
Ford Taurus 3.0 (6V-3,0-203-4A)	13,5	Б	
Ford Tourneo Connect 1.8 (4L-1,796-116-5M)	10,3	Б	
Ford Transit Connect 1.8 (4L-1,796-116-5M)	10,4	Б	
Ford Windstar 3.0 6V GL (6V-2,979-152-4A)	12,5	Б	
	
Honda Accord 2.0 (4L-1,998-155-5M)	9,1	Б	
Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-4A)	10,7	Б	
Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-5M)	9,5	Б	
Honda Civic 1.4 (4L-1,396-75-5M)	7,2	Б	
Honda Civic 1.5i LS (4L-1,493-114-5M)	6,8	Б	
Honda CR-V 2.0 (4L-1,998-150-5M)	10,3	Б	
Honda CR-V 2.0 4WD (4L-1,998-150-4A)	12,3	Б	
Honda Legend V6 3.5i (6V-3,474-205-4A)	12,5	Б	
	
Hyundai Accent 1.3 GLS 75 PS (4L-1,341-75-5M)	7,0	Б	
Hyundai Accent 1.5 (4L-1.495-99-5M)	7,9	Б	
Hyundai Accent 1.5 (4L-1.495-99-4A)	8,9	Б	
Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-102-5M)	8,4	Б	
Hyundai Elantra 1.6 GLS (4L-1,599-105-5M)	8,4	Б	
Hyundai Elantra 1.6 GLS (4L-1,599-105-4A)	8,8	Б	
Hyundai Elantra 1.8 GLS (4L-1,796-132-5M)	8,7	Б	
Hyundai Galloper 3.0 (6V-2,972-141-5M)	13,8	Б	
Hyundai Getz 1.3 (4L-1,341-85-5M)	6,7	Б	
Hyundai Lantra GLS 1.6i (4L-1,599-114-5M)	8,9	Б	
Hyundai Lantra GT 1.8i 16V (4L-1,795-128-5M)	9,0	Б	
Hyundai NF 2.4 GLS (4L-2,351-161-4A)	11,4	Б	
Hyundai Sonata 2.0 (4L-1,997-131-5M)	9,5	Б	
Hyundai Sonata 2.0 GLS (4L-1,997-133-4A)	10,9	Б	
Hyundai Sonata 2.0 16 VGLS (4L-1,997-125-5M)	9,5	Б	
Hyundai Sonata III 2.0 16 VGLS (4L-1,997-139-5M)	9,0	Б	
Hyundai Sonata 2.7 (6V-2,657-172-4A)	11,4	Б	
Hyundai Santa Fe 2.0D (4L-1,998-112-5M)	8,3	Д	
Hyundai Santa Fe 2.4 GLS 4WD (4L-2,351-145-5M)	11,4	Б	
Hyundai Terracan 2.9 TD (4L-2,902-150-5M)	10,0	Д	
Hyundai Terracan 3.5 (6V-3,497-200-4A)	18,1	Б	
Hyundai Trajet 2.0 (4L-1,975-136-4A)	12,4	Б	
Hyundai Tucson 2.0 GLS 4WD (4L-1,975-141-4A)	10,2	Б	
Hyundai XG 2.5 (6V-2,494-160-4A)	11,9	Б	
	
Infiniti QX 56 4WD (8V-5,551-315-5A)	19,3	Б	
	
Isuzu Trooper 3.5 4WD (6V-3,494-215-4A)	16,4	Б	
	
Jaguar Magestic 4.0 (6L-3,98-226-4A)	13,3	Б	
Jaguar Sovereign X58 4.0 (8V-3,996-294-5A)	13,0	Б	
Jaguar XJ8 3.5 (8V-3,555-262-6A)	11,8	Б	
	
Jeep Cherokee 2.5D (4L-2,499-116-5M)	10,3	Д	
Jeep Cherokee 4.0 (брон., 6L-3,96-184-5M)	15,5	Б	
Jeep Cherokee 4.0 (6L-4,0-185-5M)	13,5	Б	
Jeep Grand Cherokee 2.7 TD (5L-2,688-163-5A)	11,4	Д	
Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-4A)	17,6	Б	
Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-5M)	17,1	Б	
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-193-4A)	16,8	Б	
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-184-5M)	15,3	Б	
Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 (8V-5,2-215-4A)	17,0	Б	
	
Kia Avella 1.5 (4L-1,498-92-5M)	8,0	Б	
Kia Carnival 2.5 (6V-2,497-150-4A)	14,5	Б	
Kia Carnival 2.5 (6V-2,497-150-5M)	12,5	Б	
Kia Carnival 2.9 TD (4L-2,902-144-5M)	9,6	Д	
Kia Clarus 2.0 (4L-1,998-133-4A)	11,8	Б	
Kia Clarus 2.0 D0HC (4L-1,998-133-5M)	10,4	Б	
Kia Magentis 2.0 (4L-1,997-136-5M)	9,9	Б	
Kia Magentis 2.0 (4L-1,995-136-4A)	10,7	Б	
Kia Magentis 2.5 (6V-2,493-168-4A)	11,9	Б	
Kia Magentis 2.5 (6V-2,493-168-5M)	10,5	Б	
Kia Opirus 3.0 (6V-2,972-187-5A)	12,0	Б	
Kia Rio 1.5 (4L-1,493-98-5M)	8,2	Б	
Kia Sephia II (4L-1,498-88-5M)	8,1	Б	
Kia Shuma II 1.6 (4L-1,594-102-5M)	8,1	Б	
Kia Sorento 2.4 (4L-2,351-139-5M)	11,5	Б	
Kia Spectra 1.6 (4L-1,594-102-5M)	8,2	Б	
Kia Spectra 1.6 (4L-1,594-101-4A)	9,1	Б	
Kia Sportage 2.0 (4L-1,998-128-4A)	12,9	Б	
Kia Sportage 4 door HB (4L-1,998-135-5M)	12,2	Б	
	
Land Rover Discovery 2.5D (4L-2,494-115-5M)	9,4	Д	
Land Rover Discovery 2.7 TD (6V-2,72-190-6A)	13,3	Д	
Land Rover Discovery II 4.0 (8V-3,947-185-4A)	18,5	Б	
Land Rover Discovery V8i (8V-3,947-182-5M)	15,5	Б	
	
Lexus GS 300 (6L-2,997-222-5A)	12,2	Б	
Lexus IS 200 Sport (6L-1,988-155-6M)	9,9	Б	
Lexus LS 400 (8V-3,97-265-4A)	12,8	Б	
Lexus LS 430 (8V-4,293-283-5A)	13,7	Б	
Lexus LX 450 (6L-4,477-205-4A)	17,8	Б	
Lexus LX 470 (8V-4,664-238-5A)	16,8	Б	
Lexus LX 470 (8V-4,664-234-4A)	18,9	Б	
Lexus RX 300 (6V-2,995-201-4A)	15,0	Б	
	
Lincoln Navigator 5.4i V84WD (8V-5,403-232-4A)	18,0	Б	
Lincoln Town Car 4.6 (8V-4.601-213-4A)	15,8	Б	
	
Mazda 6 2.0 (4L-1,999-141-5M)	9,2	Б	
Mazda 6 2.0 (4L-1,995-141-4A)	9,8	Б	
Mazda 626NB 1.9 Comfort (4L-1,84-90-5M)	8,2	Б	
	
Mercedes-Benz C 180K (4L-1,796-143-5A)	9,3	Б	
Mercedes-Benz C 200K (4L-1,796-163-5A)	10,0	Б	
Mercedes-Benz C 240 (6V-2,397-170-5A)	10,7	Б	
Mercedes-Benz C 320 (6V-3,199-218-5A)	11,7	Б	
Mercedes-Benz E 200 (4L-1,998-136-5M)	9,5	Б	
Mercedes-Benz E 200K (4L-1,796-163-5A)	10,3	Б	
Mercedes-Benz E 240 (6V-2,398-170-5A)	11,0	Б	
Mercedes-Benz E 280 (6L-2,799-193-5A)	12,4	Б	
Mercedes-Benz E 280 (6L-2,799-193-4A)	13,0	Б	
Mercedes-Benz E 280 4Matic (6V-2,997-231-5A)	12,1	Б	
Mercedes-Benz E 320 (6V-3,199-224-5A)	11,5	Б	
Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-5A)	12,0	Б	
Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-4A)	12,8	Б	
Mercedes-Benz E 430 (8V-4,266-279-5A)	12,6	Б	
Mercedes-Benz E 430 4Matic (8V-4,266-279-5A)	13,1	Б	
Mercedes-Benz G 500 (8V-4,966-296-5A)	18,7	Б	
Mercedes-Benz ML 320 (6V-3,199-218-5A)	14,0	Б	
Mercedes-Benz ML 350 (6V-3,724-234-5A)	14,5	Б	
Mercedes-Benz S 320L (6L-3,199-224-5A)	12,3	Б	
Mercedes-Benz S 350 (6V-3,498-272-7A)	11,5	Б	
Mercedes-Benz S 420 (8V-4,196-279-5A)	15,0	Б	
Mercedes-Benz S 500 (8V-4,966-306-5A)	14,8	Б	
Mercedes-Benz S 500 (8V-4,973-320-4A)	16,7	Б	
Mercedes-Benz S 500 4Matic (8V-4,996-306-5A)	15,1	Б	
Mercedes-Benz S 600 (12V-5,987-394-5A)	16,8	Б	
Mercedes-Benz S 600 (брон., 12V-5,786-367-5A)	17,7	Б	
Mercedes-Benz S 600L (12V-5,786-367-5A)	15,2	Б	
Mercedes-Benz S 600L (брон., 12V-5,987-408-4A)	21,0	Б	
Mercedes-Benz Viano 3.2 (6V-3,199-190-5A)	13,7	Б	
Mercedes-Benz Viano 3.7 (6V-3,724-231-5A)	14,0	Б	
Mercedes-Benz Vito 110 D (4L-2,299-98-5M)	9,6	Д	
	
Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-100-5M)	7,8	Б	
Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-103-4A)	9,5	Б	
Mitsubishi Carisma 1.8 (4L-1,843-116-5M)	8,0	Б	
Mitsubishi Galant 2.5 (6V-2,498-161-4A)	11,1	Б	
Mitsubishi Galant 2000 GLSI (4L-1,997-137-5M)	9,0	Б	
Mitsubishi Galant 2000 V6-24V (6L-1,997-150-4A)	9,5	Б	
Mitsubishi Galant 2500 V6-24V (6V-2,498-163-5M)	9,5	Б	
Mitsubishi Grandis 2.4 (4L-2,378-165-4A)	10,8	Б	
Mitsubishi L 200 2.5TD (4L-2,477-99-5M)	11,9	Д	
Mitsubishi Lancer 1.6 (4L-1,584-98-5M)	7,7	Б	
Mitsubishi Lancer 1.6 (4L-1,584-98-4A)	9,0	Б	
Mitsubishi Lancer 1300 (4L-1,299-75-5M)	7,5	Б	
Mitsubishi Lancer 1600 GLXi 4WD (4L-1,597-113-5M)	9,3	Б	
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD (4L-2,378-162-4A)	10,7	Б	
Mitsubishi Pajero 2500 TDGL (4L-2,477-99-5M)	11,0	Д	
Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V (6V-3,497-208-4A)	15,5	Б	
Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V (6V-3,497-208-5M)	15,0	Б	
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 (6V-2,972-177-4A)	15,1	Б	
Mitsubishi Pajero Sport 3000 (6V-2,972-177-5M)	13,8	Б	
Mitsubishi Space Gear 2.0 (4L-1,997-115-5M)	11,5	Б	
Mitsubishi Space Gear 2500 (4L-2,477-99-5M)	10,7	Д	
Mitsubishi Space Star 1.6 (4L-1,584-98-4A)	9,1	Б	
Mitsubishi Space Star Family 1.6 (4L-1,584-98-5M)	7,6	Б	
Mitsubishi Space Wagon 2.4WD (4L-2,351-147-5M)	11,2	Б	
	
Nissan Almera 1.5 (4L-1,498-90-5M)	7,6	Б	
Nissan Almera 1.6 GX (4L-1,597-99-5M)	8,0	Б	
Nissan Almera 1.8 (4L-1,769-114-5M)	8,0	Б	
Nissan Almera 1.8 Luxury (4L-1,796-116-4A)	9,2	Б	
Nissan Almera Classic 1.6 PE (4L-1,596-107-4A)	8,6	Б	
Nissan Maxima 2.0 (6V-1,995-140-4A)	11,2	Б	
Nissan Maxima 3.0 QX (6V-2,988-193-5M)	11,6	Б	
Nissan Maxima 3.5 SE (6V-3,498-265-5A)	11,4	Б	
Nissan Maxima QX 2.0 SLX (6V-1,995-140-5M)	10,5	Б	
Nissan Maxima QX 3.0 SE (6V-2,988-193-4A)	12,0	Б	
Nissan Patrol 4.5 (6L-4,5-204-5M)	16,2	Б	
Nissan Patrol GR 3.0D (4L-2.953-158-5M)	12,5	Д	
Nissan Patrol GR 3.0D (4L-2,953-158-4A)	12,8	Д	
Nissan Primera 1.6 (4L-1,596-90-5M)	7,3	Б	
Nissan Primera 1.8 (4L-1,769-116-5M)	8,3	Б	
Nissan Primera 1.8 (4L-1,769-116-4A)	9,4	Б	
Nissan Primera 2.0 (4L-1,998-140-5A)	9,5	Б	
Nissan Primera 2.0 16V (4L-1,998-140-5M)	8,4	Б	
Nissan Teana 2.0 Elegance (4L-1,998-136-4A)	10,0	Б	
Nissan Teana 2.3 (6V-2,349-173-4A)	10,5	Б	
Nissan Terrano 2.7 TD (4L-2,663-100-4A)	11,2	Д	
Nissan X-Trail 2.5 4WD (4L-2,488-165-4A)	11,1	Б	
Nissan X-Trail 4WD 2.0 (4L-1,998-140-4A)	11,9	Б	
Nissan X-Trail 4WD 2.0 (4L-1,998-140-5M)	10,5	Б	
	
Opel Astra Caravan 1.4i (4L-1,389-82-5M)	8,0	Б	
Opel Astra Caravan 1.6 (4L-1,589-100-5M)	8,3	Б	
Opel Combo 1.4i (4L-1,390-60-5M)	8,2	Б	
Opel Frontera 2.2i (4L-2,198-136-5M)	12,0	Б	
Opel Omega 2.0 16V (4L-1,998-136-4A)	9,8	Б	
Opel Omega 2.0 16V (4L-1,998-136-5M)	9,5	Б	
Opel Omega 2.5 V6 (6V-2,498-170-5M)	10,5	Б	
Opel Omega 2.5 V6 (6V-2,498-170-4A)	11,4	Б	
Opel Omega 3.0 MV6 (6V-2,962-210-4A)	12,0	Б	
Opel Tigra 1.6i (4L-1,598-106-5M)	7,5	Б	
Opel Vectra 1.6 (4L-1,598-101-5M)	8,4	Б	
Opel Vectra 1.8 (4L-1,796-125-4A)	9,3	Б	
Opel Vectra 1.8 (4L-1,796-122-5M)	8,7	Б	
Opel Vectra 2.0 (4L-1,998-136-4A)	9,9	Б	
Opel Vectra 2.0i (4L-1,998-136-5M)	8,8	Б	
Opel Zafira 2.2 (4L-2,198-150-4A)	10,6	Б	
Opel Zafira 2.2 (4L-2,198-147-5M)	10,2	Б	
	
Peugeot 205 (4L-1,361-75-5M)	7,0	Б	
Peugeot 306 (4L-1,361-75-5M)	7,7	Б	
Peugeot 307 1.6 (4L-1,587-110-5M)	7,7	Б	
Peugeot 406 SL (4L-1,761-110-5M)	8,5	Б	
Peugeot 406 2.0 (4L-1,997-136-4A)	10,1	Б	
Peugeot 407 2.2 (4L-2,231-158-4A)	10,8	Б	
Peugeot 607 (4L-2,231-158-5M)	9,6	Б	
Peugeot 607 2.9 (6V-2,946-207-4A)	12,4	Б	
Peugeot Partner 1.6 (4L-1,587-109-5M)	8,4	Б	
	
Pontiac Trans Sport 3.8 (6V-3,791-175-4A)	14,6	Б	
Pontiac Trans Sport 3.8 V6 (6V-3,791-175-5M)	12,6	Б	
	
Porsche 911 Carrera (6 оппозитн.-3,6-272-6M)	11,0	Б	
Porsche 911 (996) Turbo S 3.6 (6 оппозитн.-3,596-450-5A)	14,5	Б	
	
Range Rover 4.0 (8V-3,947-182-4A)	16,7	Б	
Range Rover 4.4 (6V-4,398-286-5A)	16,8	Б	
	
Renault 19 Europa 1.4 (4L-1,397-75-5M)	7,5	Б	
Renault Clio 1.4 RT (4L-1.39-75-5M)	6,7	Б	
Renault Clio Symbol 1.4 (4L-1,39-75-5M)	7,3	Б	
Renault Laguna 1.6 (4L-1,598-107-5M)	8,3	Б	
Renault Laguna RXE 2.0 16V (4L-2.0-140-5M)	9,7	Б	
Renault Logan 1.4 (4L-1,39-75-5M)	7,0	Б	
Renault Megane 1.6e (4L-1.6-90-5M)	7,5	Б	
Renault Megane Classic 1.6 (4L-1,598-107-4A)	8,8	Б	
Renault Megane Classic 1.6 RTA (4L-1,598-90-5M)	7,8	Б	
Renault Safrane 2.4 20V (6V-2,435-165-5M)	10,0	Б	
Renault Scenic 1.6 (4L-1,598-107-5M)	8,4	Б	
	
Rover 75 (6V-1,997-150-5M)	10,4	Б	
	
Saab 9-5 Aero 2.3 (4L-2,29-260-5M)	10,0	Б	
Saab 9-5 2.3 (4L-2,29-170-4A)	11,4	Б	
Saab 9-5 2.3 SE (4L-2,29-170-5M)	10,3	Б	
Saab 900 2.0i (4L-1,985-130-5M)	9,7	Б	
Saab 9000 CD 2.0 turbo (4L-1,985-150-4A)	10,5	Б	
Saab 9000 CD 2.3 turbo (4L-2,29-200-4A)	11,8	Б	
Saab 9000 Griffin 3.0 (6V-2,962-211-4A)	12,0	Б	
	
Skoda Fabia 1.4 (4L-1,397-68-5M)	7,7	Б	
Skoda Felicia Combi 1.3 (4L-1,289-58-5M)	7,5	Б	
Skoda Felicia Combi LX 1.3 (4L-1,289-58,5-5M)	7,3	Б	
Skoda Felicia Combi LX 1.6 (4L-1,598-75-5M)	7,8	Б	
Skoda Octavia 1.6 (4L-1,598-75-5M)	7,8	Б	
Skoda Octavia 1.6 (4L-1,595-101-5M)	8,2	Б	
Skoda Octavia 1.6 (4L-1,595-101-4A)	9,5	Б	
Skoda Octavia 1.8 (4L-1,781-125-4A)	9,9	Б	
Skoda Octavia 1.8 T (4L-1,781-150-5M)	8,5	Б	
Skoda Octavia 1.9TDI Combi 4WD (4L-1,896-90-5M)	6,8	Д	
Skoda Octavia Combi 1.6 (4L-1,595-101-5M)	8,7	Б	
Skoda Octavia Combi 1.8 SLX (4L-1,781-125-5M)	9,0	Б	
Skoda Octavia Combi 1.8T 4WD (4L-1,781-150-5M)	9,3	Б	
Skoda Super B 1.8T (4L-1,781-150-5M)	9,0	Б	
	
Ssang Yong Musso 2.9D (5L-2,874-98-4A)	10,5	Д	
Ssang Yong Musso E32 (6L-3,199-220-4A)	17,0	Б	
	
Subaru Forester 2.0 (4B-1,994-177-4A)	12,1	Б	
Subaru Forester 2.0 (4B-1,994-177-5M)	10,5	Б	
Subaru Legacy 2.0 (4B-1,994-137-4A)	8,8	Б	
Subaru Legacy 2.0 LX Combi (4B-1,994-115-5M)	10,0	Б	
Subaru Legacy Outback 2.5 (4B-2,457-150-4A)	11,0	Б	
Subaru Legacy Outback 2.5 (4B-2,457-165-5M)	9,6	Б	
Subaru Legacy Wagon 2.5 (4B-2,457-156-4A)	11,1	Б	
	
Suzuki Grand Vitara 1.6 (4L-1,589-97-5M)	10,0	Б	
Suzuki Grand Vitara 2.0 4WD (4L-1,995-128-5M)	10,3	Б	
Suzuki Grand Vitara 2.0 4WD (4L-1,995-128-4A)	11,0	Б	
Suzuki Grand Vitara 2.7 XL-7 4WD (6V-2,737-184-5A)	13,3	Б	
	
Toyota Avensis 1.6 (4L-1,587-110-5M)	8,0	Б	
Toyota Avensis 1.8 (4L-1,794-129-5M)	8,6	Б	
Toyota Avensis 1.8 (4L-1,794-129-4A)	9,1	Б	
Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-147-5M)	8,8	Б	
Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-147-4A)	9,8	Б	
Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-128-5M)	8,5	Б	
Toyota Avensis 2.4 (4L-2,362-163-5A)	10,3	Б	
Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-5M)	9,2	Б	
Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-4A)	10,0	Б	
Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-152-5M)	9,6	Б	
Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-152-4A)	11,2	Б	
Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-167-5A)	10,8	Б	
Toyota Camry 3.0 (6V-2,995-186-4A)	12,1	Б	
Toyota Camry 3.5 (6V-3,456-277-6A)	11,1	Б	
Toyota Corolla 1.4 (4L-1,398-97-5M)	7,6	Б	
Toyota Corolla 1.6 (4L-1,598-110-4A)	9,0	Б	
Toyota Corolla 1.6 (4L-1,598-110-5M)	8,3	Б	
Toyota Corolla 1.6 Combi (4L-1,586-110-5M)	8,2	Б	
Toyota Crown 2.0 (6L-1,988-135-4A)	10,6	Б	
Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-204-4A)	13,5	Д	
Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-131-5M)	12,0	Д	
Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-235-4A)	17,9	Б	
Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-234-5M)	17,1	Б	
Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-238-5A)	17,2	Б	
Toyota Land Cruiser 105 GX (6L-4,164-128-5M)	11,7	Д	
Toyota Land Cruiser 4,5i 24V Wagon (6L-4,477-215-4A)	19,0	Б	
Toyota Land Cruiser FZi 80 (6L-4,477-205-5M)	16,3	Б	
Toyota Land Cruiser HDj 80 (6L-4,164-135-5M)	11,8	Д	
Toyota Land Cruiser Prado 3.0 TD (4L-2,982-125-4A)	13,0	Д	
Toyota Land Cruiser Prado 3.4 (6V-3,378-178-5M)	13,7	Б	
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 (6V-3,956-250-5A)	14,1	Б	
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 (6V-3,956-249-4A)	15,8	Б	
Toyota Mark II 2.0 4WD (6L-1,998-160-4A)	11,9	Б	
Toyota Previa 2.4 (4L-2,362-160-4A)	12,3	Б	
Toyota RAV-4 (4L-1,998-128-4A)	11,1	Б	
Toyota RAV-4 2.0 (4L-1,998-150-5M)	10,0	Б	
Toyota Town Ace 2.0 4WD (4L-1,974-73-5M)	9,2	Д	
	
Volkswagen Bora 1.6 (4L-1,595-101-5M)	7,8	Б	
Volkswagen Bora 1.8T (4L-1,781-150-5M)	8,5	Б	
Volkswagen Bora 2.0 (4L-1,984-116-5M)	8,5	Б	
Volkswagen Bora 2.0 (4L-1,984-116-4A)	10,3	Б	
Volkswagen Caddy 1.4 (4L-1,39-60-5M)	8,0	Б	
Volkswagen Golf 1.8 (4L-1,781-90-5M)	8,8	Б	
Volkswagen Golf III 2.9 Syncro (6VR-2,861-190-5M)	11,7	Б	
Volkswagen Golf Variant 1.8 (4L-1,781-90-5M)	9,0	Б	
Volkswagen Passat 1.8 (4L-1,781-125-5M)	9,0	Б	
Volkswagen Passat 1.8T (4L-1,781-150-5M)	8,7	Б	
Volkswagen Passat 1.8T (4L-1,781-150-5A)	10,1	Б	
Volkswagen Passat 2.0 (4L-1,984-116-5M)	9,3	Б	
Volkswagen Passat 2.0 (4L-1,984-150-6A)	9,9	Б	
Volkswagen Passat 2.0 (4L-1,984-150-6M)	8,6	Б	
Volkswagen Passat 2.8 Syncro (6V-2,771-193-5A)	12,1	Б	
Volkswagen Passat Variant 2.5TDI (6V-2,496-163-5A)	8,9	Д	
Volkswagen Passat Variant GT 2.0 (4L-1,984-150-5M)	9,3	Б	
Volkswagen Phaeton 4.2 4Motion (8V-4,172-335-6A)	14,9	Б	
Volkswagen Polo 1.6Ti (4L-1,598-75-5M)	6,5	Б	
Volkswagen Sharan 1.8T (4L-1,781-150-6M)	10,5	Б	
Volkswagen Sharan 1.8T (4L-1,781-150-5A)	11,0	Б	
Volkswagen Sharan 2.0 (4L-1,984-116-5M)	9,9	Б	
Volkswagen Touareg 3.2 (6VR-3,189-220-6A)	13,9	Б	
Volkswagen Touareg 3.2 (6VR-3,189-241-6A)	15,0	Б	
Volkswagen Vento GL 1.8 (4L-1,781-90-5M)	9,0	Б	
	
Volvo 440 GLT 1.8 (4L-1,721-102-5M)	8,5	Б	
Volvo 460 1.8i; -460GL 1.8i (4L-1,794-90-5M)	9,0	Б	
Volvo 460 2.0i (4L-1,998-110-5M)	9,3	Б	
Volvo 850 GLT 2.4 (5L-2,435-170-5M)	10,0	Б	
Volvo 850 T-5 20V (5L-2,319-225-4A)	11,5	Б	
Volvo 940 2.3 (4L-2,316-130-5M)	10,3	Б	
Volvo 940 2.3 (4L-2,316-135-4A)	11,4	Б	
Volvo 940 T 2.3 (4L-2,32-135-5M)	10,5	Б	
Volvo 940 ti 2.3 (4L-2,3-135-4A)	11,0	Б	
Volvo 960 2.5 (6L-2,47-168-5M)	11,5	Б	
Volvo 960 3.0 (6L-2,922-204-5M)	12,2	Б	
Volvo 960 3.0 (6L-2,922-204-4A)	14,0	Б	
Volvo S40 1.8i 16V (4L-1,731-115-5M)	8,3	Б	
Volvo S40 1.8i 16V (4L-1,731-115-4A)	10,0	Б	
Volvo S40 2.0i (4L-1,948-140-5M)	9,5	Б	
Volvo S60 2.4(5L-2,435-170-5M)	9,3	Б	
Volvo S60 2.4 (5L-2,435-170-4A)	11,2	Б	
Volvo S60 2.5T AWD (5L-2,521-210-5A)	11,3	Б	
Volvo S60 2.5T AWD (5L-2,521-210-5M)	10,6	Б	
Volvo S70 2.0i 10V (5L-1,984-126-4A)	10,4	Б	
Volvo S70 2.5i (5L-2,435-170-5M)	10,0	Б	
Volvo S80 2.4 (5L-2,435-170-5A)	10,7	Б	
Volvo S80 2.4i (5L-2,435-170-5M)	9,4	Б	
Volvo S80 2.8 T6 (6L-2,783-272-4A)	12,7	Б	
Volvo S90 3.0 (6L-2,922-204-4A)	12,5	Б	
Volvo S90 3.0 (6L-2,922-184-5M)	11,5	Б	
Volvo S90 3.0i (6L-2,922-180-5M)	11,8	Б	
Volvo V70 2.5L (5L-2,435-144-5M)	10,4	Б	
Volvo V70 2.5T AWD (5L-2,435-193-4A)	12,2	Б	
Volvo V70 XC 2.4 (5L-2,435-200-5A)	11,8	Б	
Volvo XC 90 2.5 (5L-2,521-210-5A)	13,9	Б	

Информация об изменениях:
 Распоряжением Минтранса России от 14 июля 2015 г. N НА-80-р в подпункт 7.2.1 внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
7.2.1. Легковые автомобили зарубежные выпуска с 2008 года

N п/п	Модель, марка, модификация автомобиля	Число и расположение цилиндров	Мощность двигателя, л.с.	Рабочий объем,
л	КПП	Базовая норма расхода топлива, л/100 км	
1	2	3	4	5	6	7	
	Audi						
1	А3 1.4TFSI	4L	125	1,390	7DSG	6,1	
2	A4 1.8	4L	163	1,781	5M	9,1	
3	A4 1.8	4L	120	1,798	CVT	7,7	
4	A4 1.8T quattro	4L	163	1,781	6М	9,3	
5	A4 1.8 TFSI	4L	160	1,798	CVT	8,3	
6	A4 1.8 TFSI Avant	4L	120	1,798	CVT	8,1	
7	A4 1.8 TFSI quattro	4L	160	1,798	6M	8,4	
8	A4 2.0	4L	131	1,984	5A	10,1	
9	A4 2.0	4L	131	1,984	5 М	8,7	
10	A4 2.0	4L	131	1,984	CVT	8,3	
11	A4 2.0 Avant	4L	131	1,984	5A	9,8	
12	A4 2.0 Limousine	4L	131	1,984	5M	9,0	
13	A4 2.0 TFSI	4L	200	1,984	6М	8,8	
14	A4 2.0 TDI	4L	143	1,968	CVT	5,9D	
15	A4 2.4	6V	170	2,393	CVT	10,9	
16	A5 Sportback 2.0 TFSI quattro	4L	211	1,984	7DSG	8,7	
17	A6 1.8T	4L	150	1,781	5M	9,6	
18	A6 2.0 FSI	4L	170	1,984	6М	8,9	
19	A6 2.0 FSI quattro	4L	170	1,984	CVT	9,0	
20	A6 2.8 FSI	6V	190	2,773	CVT	9,4	
21	A6 2.8 FSI quattro	6V	220	2,773	6A	10,6	
22	A6 2.0 TFSI	4L	170	1,984	CVT	8,7	
23	A6 2.4	6V	177	2,393	6M	10,7	
24	A6 2.4	6V	177	2,393	7А	11,0	
25	A6 2.4 quattro	6V	170	2,393	5M	11,7	
26	A6 2.4 quattro	6V	177	2,393	6М	11,3	
27	A6 2.8 FSI quattro	6V	210	2,773	6А	11,0	
28	A6 2.8 FSI quattro
(St-St)	6V	204	2,773	7DSG	9,9	
29	A6 3.0	6V	220	2,976	5A	12,1	
30	A6 3.0	6V	220	2,976	5M	10,9	
31	A6 3.0 quattro	6V	218	2,976	5A	12,9	
32	A6 3.0 quattro	6V	300	2,995	7DSG	9,3	
33	A6 3.0 TFSI quattro (St-St)	6V	310	2,995	7DSG	9,1	
34	A6 3.0 TFSI quattro (St-St)	6V	300	2,995	7DSG	9,0	
35	A6 3.0 TD quattro	6V	233	2,967	6A	9,4D	
36	A6 3.2 FSI	6V	255	3,123	CVT	10,2	
37	A6 3.2 FSI quattro	6V	249	3,123	6A	11,8	
38	A6 4.2 FSI quattro	8V	350	4,163	6А	13,3	
39	A6 Allroad 3.2 quattro	6V	255	3,123	6А	12,0	
40	A6 Facelift 3.0 TFSI quattro	6V	290	2,995	6A	11,3	
41	A8 2.8 quattro	6V	193	2,771	5A	12,6	
42	A8 3.0 TDI quattro	6V	233	2,967	6A	10,0D	
43	A8L 3.0	6V	220	2,976	6A	12,3	
44	A8L 3.0	6V	218	2,976	CVT	11,8	
45	A8L 3.2	6V	260	3,123	CVT	10,3	
46	A8L 3.2 FSI quattro	6V	260	3,123	6А	11,8	
47	A8 3.7 quattro	8V	280	3,697	6A	12,8	
48	A8 4.2 FSI quattro	8V	350	4,163	6A	12,9	
49	A8 4.2 FSI quattro	8V	371	4,163	8A	11,5	
50	A8L 4.2 FSI quattro	8V	350	4,163	6A	13,7	
51	A8L 6.0 quattro	12W	450	5,998	6A	16,2	
52	A8L 6.0 quattro (брон.)	12W	450	5,998	6A	20,0	
53	A8L 3.2 FSI	6V	260	3,123	6A	12,5	
54	A8L 3.0 TFSI quattro	6V	290	2,995	8A	11,3	
55	A8L 3.0 TDI quattro (St-St)	6V	250	2,967	8A	8,4D	
56	A8L 4.2 quattro	8V	335	4,172	6A	13,6	
57	A8L 6.3 W12 quattro	12W	500	6,299	8A	15,4	
58	Q5 2.0 TFSI quattro	4L	211	1,984	7DSG	9,0	
59	Q7 3.0	6V	272	2,995	8A	12,0	
60	Q5 3.0 TDI quattro	6V	240	2,967	7DSG	7,8D	
61	Q7 3.6 quattro	6V	280	3,597	6A	14,1	
62	Q7 4.2 quattro	8V	350	4,163	6A	14,9	
63	Q7 4.2 TDI quattro	8V	340	4,134	8A	11,3D	
64	S6 4.2 quattro	8V	340	4,172	5А	15,8	
65	S6 5.2 quattro	10V	435	5,204	6A	17,1	
66	S8 5.2 quattro	10V	450	5,204	6A	16,4	
	BMW						
67	316i	4L	115	1,796	5M	7,7	
68	320i	4L	150	1,995	6M	8,2	
69	320i touring	4L	150	1,995	6M	8,8	
70	320iA(E46)	6L	170	2,171	5А	9,9	
71	325iXA Touring 4WD	6L	218	2,497	6А	11,3	
72	330Xi	6L	272	2,996	6A	10,6	
73	330XD	6L	204	2,993	5A	9.6D	
74	520D	4L	184	1,995	8A	6,3D	
75	520i	6L	170	2,171	6M	9,3	
76	520i	4L	170	1,995	6A	8,8	
77	520i	4L	184	1,997	8A	8,3	
78	520i A	6L	170	2,171	5А	9,9	
79	520i A	4L	184	1,997	8A	8,1	
80	523i	6L	177	2,497	6М	9,3	
81	523i	6L	190	2,497	6M	8,6	
82	523i	6L	190	2,497	6A	9,1	
83	523i	6L	204	2,497	8A	9,9	
84	523i	6L	218	2,497	6M	9,7	
85	525Xi	6L	218	2,996	6А	10,7	
86	525i	6L	192	2,464	6М	10,2	
87	525i	6L	218	2,996	6M	9,5	
88	525i E60	6L	218	2,497	6М	9,5	
89	525i xDrive	6L	218	2,996	6А	10,7	
90	525d xDrive	4L	218	1,995	8A	7,4D	
91	525d xDrive (St-St)	4L	218	1,995	8A	7,0D	
92	525i A	6L	218	2,497	6A	10,2	
93	525Xi A	6L	218	2,497	6А	10,2	
94	528i	6L	258	2,996	8A	9,5	
95	528i (St-St)	4L	245	1,997	8A	9,0	
96	528i xDrive	6L	245	1,997	8A	9,4	
97	530D	6L	235	2,993	6A	8,7D	
98	530D	6L	245	2,993	8A	7,4D	
99	530D	6L	258	2,993	8A	6,7D	
100	530D xDrive (St-St)	6L	258	2,993	8A	7,2D	
101	530i xDrive	6L	272	2,996	6A	11,8	
102	530i A	6L	272	2,996	6А	10,1	
103	530Xi	6L	272	2,996	6M	10,6	
104	530Xi	6L	258	2,996	6M	10,3	
105	535D Grand Turismo 3,0 TD	6L	299	2,993	8A	8,3D	
106	535i xDrive	6L	306	2,979	8А	11,7	
107	540i A	8V	306	4,000	6А	11,8	
108	730i A	6L	258	2,996	6A	11,6	
109	730LD	6L	245	2,993	6A	8,7D	
110	740d xDrive (St-St)	6L	313	2,993	8A	8,1D	
111	740i A	8V	306	4,000	6А	12,4	
112	750Li A	8V	367	4,779	6А	12,8	
113	750Li xDrive	8V	408	4,395	6А	13,9	
114	750Li xDrive (St-St)	8V	449	4,395	8A	12,8	
115	750Li A	6L	326	2,979	6A	11,9	
116	X5 3.0	6L	272	2,996	6A	12,6	
117	X5	8V	286	4,398	5А	15,6	
118	X5 4.8	8V	355	4,799	6А	15,3	
119	X5 xDrive 35i	6L	306	2,979	8A	12,3	
120	X5 xDrive	8V	407	4,395	8A	15,0	
	Citroen						
121	Berlingo 1.6	4L	90	1,587	5М	9,3	
122	Berlingo 1.6	4L	109	1,587	5М	8,7	
123	Berlingo 1.6 HDi	4L	92	1,560	5М	6,4D	
124	Berlingo 1.9 D	4L	69	1,868	5M	7,6D	
125	Berlingo II Multispace 1.6	4L	120	1,598	5М	9,1	
126	C3 Picasso 1.4	4L	95	1,397	5M	7,9	
127	C4 1.6i	4L	110	1,587	5M	8,3	
128	C5 2.0	4L	143	1,997	4А	9,4	
129	Xsara Picasso 1.6	4L	110	1,587	5М	8,3	
	Chevrolet						
130	Astro Van 4.3 AWD	6V	193	4,295	4A	20,0	
131	Aveo 1.2	4L	72	1,15	5М	7,1	
132	Aveo 1.4	4L	94	1,399	5М	7,9	
133	Aveo 1.4	4L	94	1,399	4A	8,5	
134	Aveo 1.4	4L	101	1,399	5M	6,9	
135	Aveo 1.4	4L	101	1,399	4A	7,7	
136	Captiva 2.4 4WD	4L	136	2,405	5М	10,6	
137	Captiva 3.2 4WD	6V	230	3,195	5A	12,9	
138	Cruze 1.6	4L	109	1,598	5M	7,9	
139	Cruze 1.6	4L	109	1,598	6A	8,7	
140	Cruze 1.6	4L	124	1,598	6A	9,1	
141	Cruze 1.8	4L	141	1,796	5M	8,2	
142	Cruze 1.8	4L	141	1,796	6A	9,5	
143	Epica 2.0	6L	144	1,993	5M	9,0	
144	Epica 2.0	6L	144	1,993	5А	9,5	
145	Epica 2.5	6L	156	2,492	5А	10,3	
146	Evanda 2.0	4L	131	1,998	5М	9,8	
147	Express G1500 AWD	8V	295	5,326	4A	17,3	
148	Express Van 1500 5.3 4WD	8V	299	5,327	4A	17,6	
149	Express G1500 5.3 AWD	8V	314	5,328	4A	20,5	
150	Lacetti 1.4	4L	95	1,399	5М	7,7	
151	Lacetti 1.6	4L	109	1,598	4A	8,5	
152	Lacetti 1.6 Wagon	4L	109	1,598	5М	8,4	
153	Lacetti 1.8	4L	122	1,796	5M	8,0	
154	Rezzo 1.6	4L	90	1,598	5М	9,2	
155	Spark 1.0	4L	68	0,995	5M	6,1	
156	Suburban 8.1 4WD (брон.)	8V	344	8,128	4A	27,0	
157	Tahoe 5.3 4WD	8V	325	5,328	4A	17,2	
158	Tahoe 5.3 4WD	8V	325	5,328	6A	15,5	
159	TrailBlazer 4.2 4WD	6L	295	4,157	4A	13,9	
160	Viva 1.8	4L	125	1,796	5М	8,6	
	Chery						
161	Chery A15 Amulet	4L	88	1,596	5М	7,7	
162	Chery Fora (A21) 1.6	4L	119	1,597	5M	8,3	
163	Chery Tiggo 1.8	4L	132	1,845	5М	8,9	
164	Chery Tiggo 2.0 4WD	4L	136	1,971	5М	9,8	
165	Chery Tiggo 2.4 4WD	4L	129	2,351	5M	11,0	
	Chrysler						
166	300C 2.7	6V	193	2,736	4А	12,0	
167	300C 2.7	6V	177	2,736	4А	12,5	
168	300C 3.5	6V	249	3,518	4А	13,0	
169	300C 3.5	6V	249	3,518	5А	12,7	
170	300C 5.7	8V	340	5,654	5A	14,0	
171	300C 5.7 4WD	8V	340	5,654	5A	14,2	
172	Grand Voyager 2.8 CRD	4L	150	2,778	4А	10,6D	
173	Grand Voyager LTD 2.8 TD	4L	163	2,776	6A	10,6D	
174	Grand Voyager 3.3	6V	174	3,301	4A	15,6	
175	Voyager 2.4	4L	147	2,429	5M	11,1	
	Cadillac						
176	Escalade 6.2 4WD	8V	409	6,199	6A	18,9	
177	Seville STS 4.6 4WD	8V	325	4,565	5A	15,6	
	Daewoo						
178	Leganza 2.2 CDX	4L	136	2,198	4A	11,0	
179	Matiz 1.0	4L	63	0,995	5M	6,8	
180	Nexia 1.5	4L	90	1,498	5M	7,7	
181	Nexia 1.5	4L	80	1,498	5M	7,6	
182	Nexia 1.6	4L	109	1,598	5М	8,4	
183	Winstorm 2.0 TD 4WD	4L	150	1,991	5A	9,1D	
	Dodge						
184	Caliber SE 1.8	4L	150	1,798	5M	9,2	
185	Magnum 5.7	8V	345	5,657	5A	15,6	
186	Nitro 3.7 4WD	6V	205	3,701	4A	14,1	
	Infiniti						
187	FX35 AWD	6V	307	3,498	7A	13,8	
188	FX37 AWD	6V	333	3,696	7A	14,0	
189	M35 AWD	6V	307	3,498	5А	14,3	
190	M37 3,7 AWD	6V	333	3,696	7A	12,4	
191	QX56 AWD	8V	405	5,552	7A	19,5	
192	G35 Sport 4WD	6V	315	3,498	5А	14,6	
193	M35 Elite AWD	6V	280	3,498	5А	14,0	
194	FX35 Premium AWD	6V	307	3,498	7А	13,6	
195	QX 56 AWD	8V	325	5,551	5А	17,6	
	Fiat						
196	Albea 1.4	4L	77	1,368	5M	7,5	
197	Doblo 1.4	4L	77	1,368	5M	8,4	
198	Doblo Panorama 1.4	4L	77	1,368	5M	8,3	
199	Linea 1.4 T	4L	120	1,368	6M	7,7	
	Ford						
200	C-Max 1.8	4L	125	1,798	5M	8,1	
201	C Max 2.0	4L	145	1,999	5M	8,7	
202	C-Max 2.0	4L	145	1,999	4A	9,2	
203	Endeavour 3.0 TDCI	4L	156	2,953	5A	10,5D	
204	Escape 2.3 4WD	4L	155	2,261	4A	12,4	
205	Escape 2.3 4WD	4L	145	2,261	4A	12,2	
206	Expedition 5.4 4WD	8V	304	5,403	4A	19,1	
207	Explorer 4.0 4WD	6V	213	4,009	5А	15,3	
208	Explorer 4.6 4WD	8V	296	4,601	6A	17,5	
209	Fiesta 1.4	4L	80	1,388	5M	7,1	
210	Focus 1.6	4L	86	1,596	5M	7,1	
211	Focus 1.6	4L	100	1,596	4A	8,3	
212	Focus 1.6	4L	100	1,596	5M	7,8	
213	Focus 1.6 Station Wagon	4L	100	1,596	4А	8,3	
214	Focus 1.6	4L	115	1,596	5M	7,7	
215	Focus 1,6 Station Wagon	4L	115	1,596	5M	7,7	
216	Focus 1.6 Station Wagon	4L	125	1,596	5M	7,5	
217	Focus 1.8	4L	125	1,798	5М	8.0	
218	Focus 1.8 StationWagon	4L	125	1,798	5М	8,1	
219	Focus 1.8 TD	4L	115	1,753	5М	6,9D	
220	Focus 2.0	4L	145	1,999	4А	9,1	
221	Focus II 1.6	4L	100	1,596	5M	7,7	
222	Focus III 1.6	4L	105	1,596	5M	7,2	
223	Focus III 1.6 Trend Wagon	4L	105	1,596	6PS	7,6	
224	Focus III 1.6 Wagon	4L	105	1,596	5M	7,3	
225	Focus II 1.6	4L	115	1,596	5M	7,6	
226	Focus III 1.6	4L	125	1,596	6PS	7,6	
227	Focus III 1.6	4L	125	1,596	5M	7,3	
228	Focus III 1.6 Kombi	4L	125	1,596	6PS	7,7	
229	Focus II 1.8	4L	125	1,798	5М	7,9	
230	Focus II 2.0	4L	145	1,999	5M	8,2	
231	Ford Explorer 3.5 AWD	6V	294	3,496	6A	13,6	
232	Focus III 2.0	4L	145	1,999	4A	9,0	
233	Focus 2.0 Station Wagon	4L	145	1,999	4A	9,2	
234	Focus 2.0 Station Wagon	4L	145	1,999	5М	8,2	
235	Focus III 2,0	4L	150	1,999	6PS	7,8	
236	Focus III 2.0	4L	150	1,999	5M	8,3	
237	Fusion 1.4	4L	80	1,388	5М	7,3	
238	Fusion 1.6	4L	100	1,596	5М	7,4	
239	Galaxy 1.8 TDCi	4L	125	1,753	6M	7,0D	
240	Galaxy 2.0	4L	145	1,999	5M	8,9	
241	Galaxy 2.0 TDI	4L	140	1,947	6A	8,2D	
242	Galaxy 2.0 TDCi	4L	140	1,997	6M	7,7D	
243	Galaxy 2.3 4WD	4L	140	2,295	5M	11,2	
244	Galaxy 2.3	4L	160	2,261	6A	11,1	
245	Maverick XLT 3.0	6V	203	2,967	4A	13,8	
246	Mondeo 1.6	4L	120	1,596	5M	7,5	
247	Mondeo 1.6	4L	125	1,596	5M	8,0	
248	Mondeo 1.8	4L	125	1,798	5M	8,5	
249	Mondeo 2.0 StationWagon	4L	145	1,999	5М	8,2	
250	Mondeo 2.0	4L	200	1,999	6PS	8,7	
251	Mondeo 2.0	4L	203	1,999	6PS	8,9	
252	Mondeo 5D 2.0 T	4L	240	1,999	6PS	8,3	
253	Mondeo 2.0 D	4L	130	1,997	6А	7,3D	
254	Mondeo 2.0 TD	4L	140	1,997	6А	7,4D	
255	Mondeo 2,0 TD	4L	140	1,997	6M	7,3D	
256	Mondeo 2.0 TDСi	4L	140	1,997	6М	7,4D	
257	Mondeo 2.2 D	4L	150	2,198	6M	6,5D	
258	Mondeo 2.3	4L	160	2,261	6A	11,0	
259	Mondeo 2.5	6V	170	2,495	6М	10,3	
260	Mondeo 2.5 Т	5L	220	2,521	6М	10,0	
261	Mondeo 3.0	6V	204	2,967	6M	10,9	
262	Ranger 2.5 TD Double Cab 4WD	4L	143	2,499	5A	12,2D	
263	Ranger 2.2 TD 4WD	4L	150	2,198	6M	9,3D	
264	S-Max 2.3	4L	161	2,261	6A	10,8	
265	S-Max 2.5 T	5L	220	2,521	6M	10,3	
266	Tourneo 1.8 TDCi	4L	75	1,753	5M	7,5D	
267	Tourneo Connect 1.8 D	4L	75	1,753	5M	7,6D	
268	Tourneo Connect 1,8 TDCi	4L	90	1,753	5M	8,0D	
269	Tourneo Connect 1.8 D	4L	110	1,753	5M	7,7D	
	GMC						
270	GMC Savana 2500 6,0	8V	323	5,967	4A	19,3D	
	Great Wall						
271	CC 6460 KM27 2,0 4WD	4L	122	1,997	5M	11,0	
272	CC 6460 2.2 4WD	4L	105	2,237	5М	11,2	
273	CC1021LR	4L	105	2,237	5M	11,4	
274	Hover H3 2.0 4WD	4L	122	1,997	5М	11,7	
275	Hover 2.4 4WD	4L	127	2,351	5М	11,6	
276	Hover H5 2,4 4WD	4L	136	2,378	5M	10,9	
	Honda						
277	Accord 2.0	4L	155	1,998	5М	8,7	
278	Accord 2.0	4L	155	1,997	5A	9,3	
279	Accord 2.4	4L	201	2,354	5A	10,3	
280	Accord 2.4	4L	190	2,354	5A	10,2	
281	Civic 1.6	4L	110	1,590	5M	7,7	
282	Civic 1.8	4L	140	1,799	6M	7,9	
283	Civic 1.8	4L	140	1,798	5A	8,5	
284	CR-V 2.0 4WD	4L	150	1,997	6M	9,6	
285	CR-V 2.4 4WD	4L	166	2,354	5A	10,6	
286	Legend V6 3.5 SH-AWD	6V	295	3,471	5A	12,8	
287	Pilot 3.5 4WD	6V	257	3,471	5A	14,0	
	Hyundai						
288	Accent 1.5	4L	90	1,495	5М	7,8	
289	Accent 1.5	4L	102	1,495	5М	7,9	
290	Hyundai Elantra 1.8	4L	150	1,797	6А	8,2	
291	Elantra 1.6	4L	107	1,599	5M	8,1	
292	Elantra 1.6	4L	105	1,599	5M	8,3	
293	Elantra 1.6 GLS	4L	122	1,591	4А	8,8	
294	Elantra 1.6 GLS	4L	122	1,591	5М	7,6	
295	Elantra 1.8 GLS	4L	132	1,796	4А	9,0	
296	Genesis 3.8	6V	290	3,778	6A	12,9	
297	Getz 1.4	4L	97	1,399	5М	7,3	
298	Getz 1.4	4L	97	1,399	4A	8,0	
299	Grandeur 2.7 GLS	6V	192	2,656	5А	11,1	
300	Grandeur 3.0	6V	250	2,999	6A	11,2	
301	H1 2.4 MPI	4L	174	2,359	4A	14,0	
302	H1 2.5 TD 4WD	4L	100	2,476	5M	12.1D	
303	H1 2.5 CRDi	4L	116	2,497	6M	9,2D	
304	H1 2.5 TD	4L	170	2,497	5M	10,4D	
305	i30 1.4	4L	109	1,396	5M	6,9	
306	i30 1.6 GL	4L	125	1,591	5M	7,5	
307	i30 1.6 GLS	4L	126	1,591	4A	8,3	
308	iX35 2.0 GLS 4WD Comfort	4L	150	1,998	5M	9,1	
309	IX55 3.8 4WD	6V	264	3,778	6A	14,2	
310	Matrix 1.6 GL	4L	103	1,599	4A	9,2	
311	Matrix 1.6 GL	4L	103	1,599	5М	8,8	
312	NF 2.0 GL	4L	145	1,998	5М	8,6	
313	NF 2.0 GL	4L	152	1,998	5M	9,4	
314	NF 2.0	4L	164	1,998	5М	8,8	
315	NF 2.4 GLS	4L	174	2,359	5A	10,6	
316	NF Sonata 2.0 GL	4L	152	1,998	4A	9,8	
317	Sanata Fe 2.2 D 4WD	4L	150	2,188	5A	9,6D	
318	Santa Fe 2.2 TD 4WD	4L	197	2,199	6A	8,5D	
319	Santa Fe 2.4 4WD	4L	174	2,359	6A	10,9	
320	Santa Fe 2.7 GLS 4WD	6V	189	2,656	5M	10,9	
321	Santa Fe 2.7 4WD	6V	189	2,656	4А	12,0	
322	Solaris 1.4	4L	107	1,396	5M	7,1	
323	Solaris 1.4	4L	107	1,396	4A	7,5	
324	Solaris 1.6	4L	123	1,591	5M	7,4	
325	Solaris 1.6	4L	123	1,591	4A	8,1	
326	Sonata 2.0 MPI	4L	150	1,998	6M	9,3	
327	Sonata 2.0	4L	137	1,975	5M	9,4	
328	Sonata 2.0	4L	137	1,997	4А	10,7	
329	Sonata 2.0 MPI	4L	150	1,998	6A	9,0	
330	Sonata 2.4 MPI	4L	178	2,359	6A	9,6	
331	Sonata 2.7	6V	172	2,657	5М	10,4	
332	Sonata V 2.7	6V	178	2,656	4A	11,2	
333	Starex 2.5 D	4L	100	2,476	5М	10,5D	
334	Trajet 2.0	4L	140	1,997	5M	9,5	
335	Trajet 2.0	4L	140	1,975	4А	10,5	
336	Tucson 2.0 GL 2WD	4L	141	1,975	5М	9,0	
337	Tucson 2.0 CRDI 4WD	4L	112	1,991	4A	9,3D	
338	Verna 1.4 GL	4L	97	1,399	4A	7,9	
339	Verna 1.4 GL	4L	97	1,399	5М	7,2	
	Jeep						
340	Commander 4.7 4WD	8V	231	4,701	5A	18,1	
341	Grand Cherokee Laredo 3.6 4 WD	6V	286	3,604	5A	15,2	
	Jaguar						
342	Jaguar XJ 5.0 АИ-98	8V	470	5,000	6A	14,1	
343	S-Type 2,5	6V	200	2,497	6A	11,0	
344	XF 4,2	8V	298	4,196	6A	13,2	
	KIA						
345	Carens 2.0	4L	145	1,998	5M	9,4	
346	Carnival 2.7	6V	189	2,656	4А	13,2	
347	Carnival 2.9 D	4L	185	2,902	5М	9,5D	
348	Carnival 2.9 TD	4L	185	2,902	5A	10,0D	
349	Ceed 1.4	4L	109	1,396	5М	7,8	
350	Ceed 1.4 SW	4L	109	1,396	5М	7,9	
351	Ceed 1.6	4L	122	1,591	5M	8,0	
352	Ceed 1.6 SW	4L	122	1,591	5M	8,4	
353	Ceed 2,0	4L	143	1,975	4A	8,7	
354	Ceed 2.0 SW	4L	143	1,975	4A	8,8	
355	Cerato 1.6	4L	105	1,599	5М	8,3	
356	Cerato 1.6	4L	105	1,599	4А	8,8	
357	Cerato 1.6	4L	122	1,591	5М	8,1	
358	Cerato 1.6	4L	126	1,591	6A	8,2	
359	Cerato 1.6	4L	126	1,591	6M	7,6	
360	Magentis 2.0	4L	144	1,998	5М	8,5	
361	Magentis 2.0	4L	164	1,998	5M	8,3	
362	Magentis 2.7	6V	188	2,657	5А	10,4	
363	Mohave (HM) 3.8 4WD	6V	275	3,778	5A	14,7	
364	Opirus 3.8	6V	266	3,778	5A	12,1	
365	Optima 2.0 MPI	4L	150	1,999	6A	9,0	
366	Rio 1.4	4L	97	1,399	5М	7,4	
367	Rio 1.4	4L	97	1,399	4A	8,6	
368	Rio 1.4 MPI	4L	107	1,396	5M	7,1	
369	Rio 1.6	4L	115	1,599	4А	8,1	
370	Rio 1.6 MPI	4L	123	1,591	5M	7,4	
371	Sorento 2.5 TD	4L	170	2,497	5M	9.6D	
372	Sorento 2.2D XM	4L	197	2,199	6A	9,3D	
373	Sorento 2.4 4WD	4L	174	2,359	6A	10,9	
374	Sorento 2.4 4WD	4L	174	2,359	6M	10,5	
375	Sorento 3.3 4WD	6V	247	3,342	5А	12,8	
376	Sorento 3.5	6V	195	3,497	5А	13,1	
377	Soul 1.6	4L	124	1,591	5M	8,0	
378	Spectra 1.6	4L	101	1,594	4А	8,9	
379	Spectra 1.6	4L	102	1,594	5М	8,2	
380	Sportage 2.0 4WD	4L	141	1,975	5M	10,4	
381	Sportage 2.0 4WD	4L	150	1,998	6A	10,3	
382	Sportage 2.0 D 4WD	4L	112	1,991	4А	9,3D	
383	Sportage 2.0 D 4WD	4L	112	1,991	5М	8,8D	
384	Sоrento 3.5	6V	195	3,497	4А	13,7	
	Lexus						
385	ES 350	6V	277	3,456	6A	11,8	
386	GS 300	6V	249	2,995	6А	11,1	
387	GS 350 AWD	6V	307	3,456	6A	12,1	
388	GS 430	8V	283	4,293	6A	13,1	
389	GS 450h	6V	296	3,456	CVT	9,4	
390	GX 460 AWD	8V	296	4,608	6A	16,7	
391	GX 470 AWD	8V	238	4,664	5А	17,0	
392	IS 250	6V	208	2,500	6A	11,0	
393	LS460	8V	380	4,608	8А	11,7	
394	LS460L AWD	8V	367	4,608	8А	13,5	
395	LS 600hL	8V	394	4,969	CVT	12,0	
396	LX 470 AWD	8V	238	4,664	5А	17,7	
397	LX 570 AWD	8V	367	5,663	6A	18,4	
398	RX 330 AWD	6V	230	3,302	5А	13,2