### Общество с ограниченной ответственностью «Пион»

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано | Утверждаю |
| председатель профсоюза работников | генеральный директор |
| ООО «Пион» | ООО «Пион»  |
| Сидоров П.П. | Воронов А.В. |
| “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г | “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г |
| *Сидоров* Сидоров П.П. | *Воронов* Воронов А.В. |

Инструкция №\_\_\_

## ИНСТРУКЦИЯ по охране трудапри при выполнении вспомогательных работ

### 1. Общие требования безопасности

1.1. Работники должны соблюдать требования общей и настоящей Инструкции по охране труда.

1.2. Выполнять только порученную работу, не отвлекаться и не отвлекать других.

1.3. Выполнять работу (по ремонту) в рабочих помещениях, не мешать производственному процессу, а вблизи оборудования и транспортных механизмов — при их отключении.

### 2.Требования безопасности перед началом работы

2.1. Ознакомиться с заданием на выполнение работ.

2.2. Надеть спецодежду, подготовить и проверить средства индивидуальной защиты (в том числе противогазы и другое снаряжение).

2.3. Проверить наличие рабочего инструмента и его исправность.

2.4. Проверить состояние механизмов, трубопроводов и оборудования, где предстоит выполнять работу.

2.5. Выполнить необходимые перекрытия трубопроводов, отключение оборудования, электроэнергии, выставить знаки безопасности и т.д.

### 3. Требования безопасности во время работы

3.1. При выполнении сантехнических работ:

3.1.1. Слесарь — сантехник обязан соблюдать особые меры предосторожности при водопроводно — канализационных работах, выполняемых в колодцах, в которых возможно скопление вредных или взрывоопасных газов. Такие работы следует выполнять двум лицам, один из которых должен находиться снаружи колодца и постоянно наблюдать за работающим внутри; при производстве работ, связанных с горючими газами или паром, сантехнику выдается специальный наряд с указанием мер предосторожности и перечислением приспособлений и защитных средств, необходимых для обязательного применения при работе в данных условиях; перед спуском в колодец необходимо проверить при помощи рудничной лампы или специального прибора — газоанализатора отсутствие в нем вредных и горючих газов; при работе в колодцах и на высоте необходимо использовать проверенные лестницы, имеющие устройства, предупреждающие скольжение и произвольное раздвигание.

3.1.2. При рубке металла необходимо пользоваться предохранительными очками и устойчивыми ограждающими щитами.

3.1.3. При распиливании труб ручной ножовкой рабочий не должен держать пальцы у места реза.

3.1.4. При обработке металлической детали необходимо удалять с нее стружку специальной щеткой.

3.1.5. Слесарные ножовки, напильники, отвертки и стамески должны иметь прочные деревянные ручки с металлическими кольцами.

3.1.6. При замене одного вида работы другим ознакомиться с

возможными опасностями при выполнении нового задания и соблюдать

меры предосторожности.

3.1.7. Запрещается:

* применять непроверенный и случайный инструмент;
* пользоваться инструментом без рукояток;
* пользоваться подкладками при использовании инструмента
* несоответствующего размера;
* пользоваться открытым огнем в местах, где возможно скопление газов и других веществ;
* работать в зоне оборудования, находящегося под напряжением;
* сдувать или смахивать рукой металлическую стружку при обработке деталей;
* выполнять работу с приставной лестницы с применением пневматического инструмента;
* спускаться в колодцы для выполнения работ без соответствующего разрешения и без второго лица;
* подключать самостоятельно электроинструменты к технологическому оборудованию.

3.2. При выполнении столярных (плотницких) работ:

3.2.1. Столяр (плотник) перед тем как приступить к работе

должен:

* убедиться в исправности станка, наличии рабочего инструмента и защитных средств;
* убедиться в наличии заземления станков и корпусов электроинструмента;
* подготовить свое рабочее место к работе: доступ к станку должен быть свободным со всех сторон;
* осмотреть и проверить оградительные устройства.

3.2.2. Столяр (плотник) обязан:

* соблюдать меры предосторожности при работе на станках и с
* применением инструментов (электрорубанка, электродрели и др.);
* выполнять работу только после надежного закрепления
* обрабатываемой детали и проверки надежного крепления и исправности
* режущего инструмента (сверла, пилы, заточного круга и др.);
* ремонтные работы в помещениях книжной базы, склада или
* магазина выполнять в местах, где обеспечены меры безопасности (освобождено место от посторонних предметов, имеется возможность закрепить детали и пр.);
* разогревать клей только на водяной бане.

3.2.3. При выполнении ремонта оконных рам, застеклении их применять соответствующий инструмент и быть предельно осторожным при разрезке стекла.

3.2.4. Запрещается:

* работать на станках со снятыми ограждениями и неработающими блокировками;
* выполнять работу неисправным инструментом;
* тормозить режущие инструменты и движущиеся части станка рукой или каким-либо предметом;
* класть в рабочую зону ключи, линейки, инструменты и другие предметы;
* настраивать, устранять любые неполадки, исправлять и смазывать станки и механизмы во время их работы;
* работать с оголенными проводами электропроводки, незаземленным электрооборудованием и станками;
* курить и пользоваться открытым огнем в рабочих помещениях.

### 4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае загорания, пожара следует сообщить администрации и принять меры к ликвидации первичными средствами пожаротушения.

4.2. В случае отравления в колодце необходимо поднять пострадавшего на поверхность, обеспечить доступ свежего воздуха и оказать первую медицинскую помощь.

4.3. Во всех случаях травматизма необходимо оказать первую помощь пострадавшим и сообщить о травматизме, аварии администрации предприятия (организации).

### 5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить оборудование от электросети, убрать инструмент и приспособления в отведенные места.

5.2. Убрать рабочее место (промышленные материалы, растворители, ЛВЖ, ГЖ удалить из помещения, сложить в ящики для мусора опилки и другие отходы производства).

5.3. Убрать предупреждающие знаки и надписи о проведении ремонтных работ.

5.4. Перед закрытием помещений (складов, рабочих комнат) убедиться, что отключены электронагревательные приборы, электроэнергия, водоснабжение, закрыты окна, форточки и т.п.

5.5. О всех неполадках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации (если имеются специальные журналы, сделать в них соответствующую запись о неполадках, выполненных и незаконченных работах).

5.6. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты и поместить их в отведенное место.

5.7. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.