### Общество с ограниченной ответственностью «Пион»

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано | Утверждаю |
| председатель профсоюза работников | генеральный директор |
| ООО «Пион» | ООО «Пион» |
| Сидоров П.П. | Воронов А.В. |
| “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г | “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г |
| *Сидоров* Сидоров П.П. | *Воронов* Воронов А.В. |

Инструкция №\_\_\_

## ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при хранении горюче-смазочных материалов

### 1. Общие требования безопасности

1.1 К работе с горюче-смазочными материалами допускаются работники:

* не моложе 18 лет;
* прошедшие обязательный предварительный (при приеме на работу) и периодический медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний;
* прошедшие вводный инструктаж;
* прошедшие первичный инструктаж;
* прошедшие обучение и стажировку на рабочем месте,а также проверку знаний по охране труда.

1.2 При работе с горюче-смазочными материалами работник обязан:

* выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией;
* выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
* правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
* соблюдать требования охраны труда;
* немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
* проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;
* проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами;
* уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока, отравлении, ожогах и при других несчастных случаях;
* уметь применять первичные средства пожаротушения.

1.3 Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы:

* повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;
* повышенное содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
* отсутствие или недостаток естественного освещения;
* отсутствие или недостаток вентиляции;
* легковоспламеняющиеся полы и стены помещения рабочей зоны;
* взрывопожароопасность.

1.4 Работники, занятые на работах с горюче-смазочными и легковоспламеняющимися материалами должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором. Нормы выдачи СИЗ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок использования |
| 1. | Фартук непромокаемый | дежурный |
| 2. | Галоши резиновые | дежурные |
| 3. | Нарукавники клеенчатые | дежурные |
| 4. | Перчатки резиновые | дежурные |
| 5. | Очки защитные | до износа |
| 6. | Противогаз | дежурный |

1.5 На местах работы с вредными материалами должны быть аптечки с набором медикаментов, включающих нейтрализующие растворы.

1.6 Работники должны выполнять требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности:

* хранение материалов должно быть организовано с учетом их совместимости и обеспечения пожаробезопасности, взаимно реагирующие вещества следует хранить раздельно;
* не загромождать проходы, входы и выходы в помещения;
* средства пожаротушения должны находиться на видном месте.

1.7 О несчастных случаях, произошедших во время работы, о нарушениях условий хранения материалов следует немедленно сообщить своему непосредственному руководителю и в отдел охраны труда.

1.8 При выполнении работы необходимо соблюдать правила личной гигиены. Не принимать пищу и питьё в помещениях хранения вредных веществ. Для питья пользоваться водой из специальных устройств (питьевые баки, фонтанчики и т.п.). Перед едой и курением обязательно вымыть руки с мылом.

1.9 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.10 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

### 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1 Надеть спецодежду, специальную обувь, приготовить другие средства индивидуальной защиты.

2.2 Проверить наличие средств пожаротушения.

2.3 Проверить исправность освещения и вентиляции.

2.4 Ежедневно перед началом работы проверить исправность тары, заполненной горюче-смазочными материалами. Замеченные подтекания, потение и др. неисправности следует немедленно устранить.

2.5 Проверить исправность топливных баков.

2.6 Приготовить обтирочные концы, ветошь, опилки.

2.7 Проверить наличие металлических ящиков для складирования промасленных обтирочных материалов.

### 3. Требования безопасности во время работы

3.1 Склады для топлива, смазочных материалов, красок, растворителей и других легковоспламеняющихся материалов и жидкостей должны располагаться в негорючих изолированных помещениях с непосредственным выходом наружу.

3.2 Все поступающие на склады материалы (краски, лаки, растворители, кислоты, материалы, применяемые для противокоррозионной защиты и т.п.) должны приниматься и выдаваться для применения только при наличии на них паспорта (сертификата), в которых указывается химический состав.

3.3 Вся тара для хранения этих материалов должна иметь бирки (ярлыки) с точным названием содержащегося в ней материала.

3.4 Отдельные помещения должны предусматриваться для хранения:

* смазочных материалов;
* лакокрасочных материалов и растворителей;
* химикатов;
* шин и резинотехнических изделий.

3.5 Для хранения и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов для санитарной обработки автомобилей, должно быть выделено помещение, закрываемое на замок, ключ от которого должен храниться у лица, ответственного за санитарную обработку автомобилей и контейнеров.

3.6 Очистка светильников в таких помещениях производится не реже 2 раз в месяц.

3.7 В производственных помещениях должны быть установлены закрытые ящики с достаточным количеством тряпок и опилок.

3.8 Производственные помещения, места (участки), производственные площадки для проведения работ с горюче-смазочными материалами должны быть оборудованы средствами пожаротушения.

3.9 Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.).

Совместное хранение в одной секции с каучуком или авторезиной каких-либо других материалов и товаров не разрешается.

3.10 Емкости с легковоспламеняющимися жидкостями должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

3.11 Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м.

3.12 Не допускается в помещениях, где хранятся и используются горючие и легковоспламеняющиеся материалы и жидкости (бензин, керосин, сжатый или сжиженный газ, краски, лаки, растворители и т.п.), пользоваться открытым огнем, паяльными лампами и т.д.

3.13 Карбид кальция должен храниться на складе в специальной таре в количестве, не превышающем 3000 кг.

3.14 Синтетический обойный материал, обладающий резким запахом, должен храниться в помещениях обойных работ в специальных шкафах или на стеллажах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

3.15 Односменные запасы клея, флюсы и материалы для изготовления флюсов должны храниться в производственных помещениях в вытяжных шкафах.

3.16 Стоянка и ремонт транспортных средств в складских помещениях не допускается.

3.17 В зданиях складов все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и т.п.), должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

3.18 Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления.

3.19 Хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться.

3.20 Не допускается совместное хранение:

* ацетиленовых баллонов и баллонов со сжиженным газом с кислородными баллонами;
* кислотных аккумуляторных батарей со щелочными аккумуляторными батареями;
* карбида кальция с красками и маслами.

3.21 Пустая тара из-под нефтепродуктов, красок и растворителей должна храниться в отделенных для этого помещениях или на открытых площадках.

3.22 В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта запрещается:

* производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревоотделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся жидкостей;
* держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;
* заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;
* хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;
* подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
* подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения.

3.23 Отработанное масло собирать в отдельные емкости, установленные вне помещения, на территории гаража. Эти емкости должны периодически освобождаться путем вывоза на приемные пункты.

3.24 Категорически запрещается сливать отработанное масло в общую канализацию или грунт.

3.25 Для сбора обтирочной ветоши в каждом помещении устанавливаются металлические плотно закрываемые емкости.

3.26 Мытье пола, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается.

3.27 Составление и разбавление всех видов лаков и красок для окраски автомобилей необходимо производить в металлических емкостях в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках.

3.28 В местах хранения этилированного бензина и работы с ним должны находиться в достаточном количестве средства для обезвреживания пролитого бензина и очистки загрязненных им автотранспортного средства, оборудования, площадок, полов (керосин, раствор хлорной извести или дихлорамина, песок опилки, ветошь и т.п.).

Для уборки пролитого бензина необходимо засыпать загрязненное место песком или опилками, затем убрать их, а это место дегазировать;

керосином или 1,5-процентным раствором дихлорамина в керосине, или

хлорной известью (употребляемой в виде кашицы в пропорции 1часть хлорной извести на 3-5 частей воды).

3.29 Жидкости на основе этиленгликоля (антифриз, тосол и др.) должны быть надежно упакованы. Тару с жидкостями хранят в сухом неотапливаемом помещении; во время хранения и перевозки все сливные, наливные и воздушные отверстия в таре должны быть опломбированы. На таре должна быть несмываемая надпись “ЯД”.

Антифриз не должен перевозиться вместе с людьми, животными, пищевыми продуктами.

3.30 Для предотвращения аварийных ситуаций и несчастных случаев необходимо соблюдать требования настоящей инструкции, строго выполнять правила пожарной безопасности.

При использовании импортных материалов необходимо обеспечить соблюдение фирменных указаний на производство работ с этими материалами.

3.31 Все работающие с горюче-смазочными материалами должны пользоваться средствами индивидуальной защиты.

### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1 При работе с горюче-смазочными материалами могут возникнуть основные аварийные ситуации:

* отравление газом или испарениями;
* возгорание предметов и людей.

Причинами, вызывающими аварийные ситуации могут быть:

* неправильное хранение горюче-смазочных материалов и
* неосторожное обращение при работе с ними;
* не закрытые или плохо закрытые емкости с красками, лаками, растворителями и другими вредными веществами;
* несоблюдение правил пожарной безопасности.

4.2 При возникновении аварий и ситуации, которые могут привести к несчастным случаям следует:

* немедленно прекратить работы и известить своего руководителя;
* под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или причин, которые могут привести к аварии и несчастным случаям.

4.3 В случае возникновения пожара, задымлении:

* немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.
* открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.
* приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.
* организовать встречу пожарной команды.
* покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.4. В случае воспламенения жидкого топлива и других горючих материалов запрещается тушить пламя водой. Для тушения пламени необходимо пользоваться углекислотными огнетушителями или противопожарной тканью.

4.5. При воспламенении двигателя необходимо немедленно прекратить доступ горючего.

4.6 При несчастном случае:

4.6.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.

4.6.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

4.6.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

### 5. Требования безопасности по окончании работы

5.1 По окончании рабочего дня отработанную обтирочную ветошь и другие производственные отходы убрать из помещения в специально отведенные места.

5.2 Разлитые на пол краски, растворители и др. материалы убрать с применением песка и опилок и удалить из помещения.

5.3 Освободить проходы между стеллажами, въезды и выезды от порожней тары и других отходов производственной деятельности.

5.4 Снять и убрать спецодежду и средства индивидуальной защиты в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом.

5.5 О всех недостатках, обнаруженных во время работы, влияющих на безопасность труда, известить своего непосредственного руководителя.