### Общество с ограниченной ответственностью «Пион»

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано | Утверждаю |
| председатель профсоюза работников | генеральный директор |
| ООО «Пион» | ООО «Пион» |
| Сидоров П.П. | Воронов А.В. |
| “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г | “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г |
| *Сидоров* Сидоров П.П. | *Воронов* Воронов А.В. |

Инструкция №\_\_\_

## ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для дворника

Инструкция составлена в соответствии с “Типовой инструкцией по охране труда для дворника” ТОИ Р-95120-008-95.

**1. Общие требования безопасности**

1.1. К работе в качестве дворника допускаются:

* мужчины и женщины в возрасте от 18 лет;
* прошедшие первичный инструктаж по безопасности труда;
* прошедшие стажировку;
* прошедшие проверку теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы;
* прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющий противопоказаний к работе

1.3. Во время работы работник должен проходить:

* периодический медицинский осмотр в сроки, установленные органами здравоохранения;
* повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте работник должен получать один раз в 6 месяцев.

1.4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

* движущиеся машины и механизмы;
* перемещаемые товары, тара;
* обрушивающиеся штабели складируемой тары;
* пониженная температура воздуха рабочей зоны,
* повышенная подвижность воздуха;
* повышенное значение напряжения в электрической цепи;
* недостаточная освещенность рабочей зоны;
* острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и инструмента;
* физические перегрузки.

1.5. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. Рекомендуемые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок использования** |
| 1. | костюм хлопчатобумажный | на 12 месяцев |
| 2. | фартук хлопчатобумажный с нагрудником ГОСТ 12.4.029-76 | на 12 месяцев |
| 3. | рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 | на 2 месяца |
| 4. | перчатки резиновые | дежурные |
| Зимой дополнительно: | | |
| 5. | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке в зависимости от климатических поясов | на 18-36 месяцев |
| 6. | валенки-в зависимости от климатических поясов | на 24-48 месяцев |
| 7. | галоши на валенки | на 24 месяца |
| В остальное время года дополнительно: | | |
| 8. | плащ непромокаемый | на 36 месяцев |

1.6. Для обеспечения пожаро-и взрывобезопасности не курить и не пользоваться открытым огнем у колодцев (канализационных, газовых и др.), возле помещений, где хранятся огнеопасные материалы, и мусорных баков.

**2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Застегнуть одетую форменную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах острые и бьющиеся предметы.

2.2. Перед началом уборки в зоне движения транспорта надеть сигнальный жилет.

2.3. Подготовить рабочую зону для безопасной работы и проверить: наличие переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередач, отсутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов. Убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого крупного стекла и т.п.).

2.4. Поднести (подвезти) необходимые для уборки материалы и инвентарь (песок, поливочные шланги и т. п.).

**3. Требования безопасности во время работы**

3.1. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

3.2. Производить уборку территории предприятия, стоя лицом к встречному транспорту.

3.3. При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку на время его проезда.

3.4. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а в темное время суток уборку производить при включенном наружном освещении.

3.5. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, передвигаясь навстречу пешеходам.

3.6. Следить за положением резиновых шлангов, не допускать их перегибов и перекручивания, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала на электрооборудование и воздушные линии электропередач.

3.7. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков.

3.8. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить об этом администрации предприятия.

3.9. Во время гололеда производить посыпку тротуаров песком.

3.10. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место.

3.11. При спуске снега в открытый колодец ливневой канализации установить предупреждающий знак "Осторожно! Прочие опасности", а ночью или в пасмурные дни на месте знака установить красный фонарь.

3.12. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.

3.13. При уборке вблизи штабелей убедиться в их устойчивости.

3.14. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в резиновых перчатках.

3.15. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении емкости сначала открывать кран с холодной, а затем с горячей водой.

3.16. Работнику не разрешается:

* работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в темное время суток);
* оставлять инструмент на проезжей части.

**4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

4.1. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и других) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду.

4.2. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места вытекания из трубопроводов и установить предупреждающие знаки.

**5. Требования безопасности по окончании работы**

5.1. Убрать мусор и отходы в специально отведенные места.

5.2. Очистить бачки и ведра для пищевых отходов и мусора, произвести их санитарную обработку.

5.3. Убедиться, что вентили на поливочных крапах закрыты.