### Общество с ограниченной ответственностью «Пион»

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано | Утверждаю |
| председатель профсоюза работников | генеральный директор |
| ООО «Пион» | ООО «Пион» |
| Сидоров П.П. | Воронов А.В. |
| “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г | “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г |
| *Сидоров* Сидоров П.П. | *Воронов* Воронов А.В. |

Инструкция №\_\_\_

## ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах

Инструкция составлена в соответствии с “Типовой инструкцией по охране труда при работе на копировально-множительном оборудовании (типа “Канон”, “Ксерокс” и т.п.)” ТИ РО 29-001-009-02

### 1. Общие требования безопасности

1.1. К работе на копировально-множительном оборудовании допускаются работники:

* не моложе 18 лет;
* имеющие соответствующую квалификацию;
* прошедшие предварительный (перед приемом на работу) и периодические (во время работы) медицинские осмотры и не имеющие противопоказаний к работе;
* прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;
* прошедшие обучение и стажировку, а также проверку теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже одного раза в 3 месяца.

1.2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте.

1.3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж.

1.4. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использова­нием средств копировально-множительной техники, не допускаются.

1.5. При работе на копировально-множительном оборудовании персонал обязан:

* соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и производственную дисциплину;
* соблюдать режим труда и отдыха;
* соблюдать требования по охране труда, безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности;
* не находиться на рабочем месте в состоянии наркотического и/или алкогольного опьянения, курить и принимать пищу только в специально отведенных для этого местах.
* при выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения;
* использовать СИЗ и спецодежду по назначению;
* знать место хранения цеховой аптечки и правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях;
* знать правила противопожарного режима;
* уметь оказать первую помощь при производственных травмах.

1.6. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны технологических проходов.

1.7. Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории ра­бот, связанных с опасными и вредными условиями труда. При работе на копиро­вально-множительных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

а) физических:

- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;

- поражение электрическим током.

б) химических:

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота ок­сида, ацетона, водорода селенистого, эпихлоргидрина.

1.8. Руководитель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, положенных по нормам. Работникам выдается:

* халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей

1.9. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование.

1.10. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику.

1.9. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть.

1.11. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, по окончании смены их следует удалить из помещения.

1.12. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой посуде, имеющей надпись о содержимом.

1.13. Помещение для работы с копировально-множительной техникой дол­жно быть оборудовано системами отопления и кондиционирования возду­ха. Площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6,0 кв.м., при кубатуре не менее 15 куб.м. Расстояние от стены до краев аппа­рата должно составлять не менее 0,6 м., а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м. Все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.

1.14. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов управления.

1.15. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества.

1.16. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы.

1.17. За нарушение требований инструкции водитель несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

### 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Приготовить средства индивидуальной защиты, проверить их целостность.

2.2. Осмотреть оборудование и рабочее место. Проверить исправность оборудования, включающих и выключающих устройств, надежность функционирования предохранительных приспособлений, наличие защитного заземления. Убрать все лишние предметы.

2.3. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места.

4. Обо всех замеченных недостатках и неисправностях сообщить руководителю работ и до устранения неполадок к работе не приступать.

### 3. Требования безопасности во время работы

3.1.Чистку цилиндра производить в резиновых медицинских перчатках этиловым ректифицированным спиртом согласно инструкции по обслуживанию.

3.2. После каждой чистки цилиндра, зарядника, узлов и т.д. мыть руки теплой водой с мылом.

3.3. Рассыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом.

3.4. Запрещается:

* чистку аппарата проводить, не отключив оборудование от сети;
* опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;
* допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе;
* передоверять оборудование другому лицу;
* работать на аппарате с треснувшим стеклом;
* самостоятельно ремонтировать аппарат;
* работать на аппарате одновременно двум рабочим;
* работать сидя, отвлекаться;
* покидать рабочее место, не выключив аппарат;
* вынимать застрявшие листы, не отключив оборудование;
* опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;
* работать на аппарате с треснувшим стеклом.

### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возгорании немедленно отключить аппарат, обесточить электросеть, за исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения.

4.2. Если на металлических частях аппарата обнаружено напряжение (ощущение тока) - отключить аппарат, доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать.

4.3. Отключить оборудование при прекращении подачи электроэнергии или возникновении вибрации и шума.

4.4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин случившегося.

### 5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить аппарат. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф.

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5.4. Сообщить руководителю работ обо всех неполадках, обнаруженных в процессе работы, и принятых мерах.