### Общество с ограниченной ответственностью «Пион»

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано | Утверждаю |
| председатель профсоюза работников | генеральный директор |
| ООО «Пион» | ООО «Пион»  |
| Сидоров П.П. | Воронов А.В. |
| “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г | “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г |
| *Сидоров* Сидоров П.П. | *Воронов* Воронов А.В. |

Инструкция №\_\_\_

## ИНСТРУКЦИЯ по охране труда

## для монтажников стальных и железобетонных конструкций

Инструкция составлена в соответствии с “Типовыми инструкциями по охране труда для работников строительных профессий. Монтажников стальных и железобетонных конструкций” ТИ РО-041-2003.

### Общие требования безопасности

1.1. На должность монтажника стальных и железобетонных конструкций принимаются работники:

* прошедшие соответствующую подготовку;
* имеющие профессиональные навыки для работы монтажниками;

прошедшие перед допуском к самостоятельной работе

* обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) и признанные годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом РФ;
* обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;
* инструктаж по охране труда;
* стажировку на рабочем месте;
* проверку знаний требований охраны труда.

1.2. Монтажник стальных и железобетонных конструкций обязан:

* соблюдать требования данной инструкции, норм и правил;
* правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
* проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда и пожарную безопасность;
* немедленно извещать непосредственного или вышестоящего руководителя о ситуации, угрожающей здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении своего здоровья;
* проходить периодический (1 раз в 2 года) медицинский осмотр;
* знать правила и порядок поведения при пожаре;
* уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
* не допускать на рабочее место посторонних лиц;
* курить и принимать пищу в специально отведенных местах;
* знать, что нельзя находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
* содержать в чистоте рабочее место;
* применять в процессе работы средства малой механизации по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;
* не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;
* быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда

1.3. На монтажника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы, связанные с характером работы:

* расположение рабочих мест на значительной высоте;
* передвигающиеся конструкции;
* обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;
* падение вышерасположенных материалов, инструмента.

1.4. Для защиты от механических воздействий монтажники обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно спецодежду и СИЗ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок использования |
| 1. | Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 шт. на год |
| 2. | Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т-прерывистой или перчатки с полимерным покрытием | 6 пар на год |
| 3. | Полусапоги кожаные на нескользящей подошве или сапоги резиновые | 1 пара на год |
| 4. | Очки защитные | до износа |
| 5. | Жилет сигнальный | 1 шт. на год |
| 6. | Пояс предохранительный | 1 шт. на год |
| При выполнении работы по забивке креплений (дюбелей) строительно-монтажным пистолетом: |
| 7. | Рукавицы комбинированные вместо рукавиц с наладонниками из винилискожи Т-прерывистой | 12 пар на год |
| Дополнительно: |
| 8. | Наушники противошумные (с креплением на каску) | до износа |
| 9. | Щиток защитный | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |
| 10. | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| 11. | Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| 12. | Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары на год |
| При нахождении на строительной площадке дополнительно: |
| 13. | Каска защитная | дежурная |

1.5. При проведении работ на высоте монтажник должен руководствоваться Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н.

1.6. Монтажники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

1.7. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми монтажник не обучен и не проинструктирован.

1.8. За нарушение требований инструкции монтажник несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

### 2.Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы монтажник обязан:

* предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;
* надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;
* получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя работ.

2.2. После получения задания монтажники обязаны:

* подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, в том числе: пояс предохранительный и канат страховочный - при выполнении верхолазных работ; защитные очки - при пробивке отверстий в железобетонных конструкциях;
* проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;
* подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые при выполнении работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности;
* осмотреть элементы строительных конструкций, предназначенные для монтажа, и убедиться в отсутствии у них дефектов.

2.3. Монтажники не должны приступать к выполнению работы при:

* неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;
* несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем;
* недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним.

Обнаруженные неисправности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это монтажники обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

### 3.Требования безопасности во время работы

3.1. В процессе монтажа конструкций монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

3.2. Для прохода на рабочее место монтажники должны использовать оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики).

Нахождение монтажников на элементах строительных конструкций, удерживаемых краном, не допускается.

3.3. Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема.

3.4. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.

3.5. При отсутствии ограждения рабочих мест на высоте монтажники обязаны применять предохранительные пояса в комплекте со страховочным устройством. При этом монтажники должны выполнять требования Инструкции по охране труда для работников, выполняющих верхолазные работы.

3.6. Очистку подлежащих монтажу элементов строительных конструкций от грязи и наледи следует осуществлять до их подъема.

При строповке строительных конструкций монтажники обязаны выполнять требования Инструкции по охране труда для стропальщиков.

3.7. При монтаже конструкций сигналы машинисту крана должны подаваться только одним лицом: при строповке изделий стропальщиком, при их установке в проектное положение бригадиром или звеньевым, кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

3.8. В процессе перемещения конструкций на место установки с помощью крана монтажники обязаны соблюдать следующие габариты приближения их к ранее установленным конструкциям и существующим зданиям и сооружениям:

* допустимое приближение стрелы крана - не более 1 м;
* минимальный зазор при переносе конструкций над ранее установленными - 0,5 м;
* допустимое приближение поворотной части грузоподъемного крана - не менее 1 м.

3.9. Предварительное наведение конструкции на место установки необходимо осуществлять с помощью оттяжек пенькового или капронового каната. В процессе подъема-подачи и наведения конструкции на место установки монтажникам запрещается наматывать на руку конец каната.

3.10. Перед установкой конструкции в проектное положение монтажники обязаны:

* осмотреть место установки конструкции и проверить наличие разбивочных и геометрических осей на опорной поверхности;
* приготовить необходимую оснастку для ее проектного или временного закрепления;
* проверить отсутствие людей внизу непосредственно под местом монтажа конструкции. Запрещается нахождение людей под монтируемыми элементами до установки их в проектное положение и окончательного закрепления.

3.11. При установке элементов строительных конструкций в проектное положение монтажники обязаны:

* производить наводку конструкции на место установки, не применяя значительных физических усилий;
* осуществлять окончательное совмещение разбивочных и геометрических осей с помощью монтажного ломика или специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий пальцами рук не допускается.

3.12. После установки конструкции в проектное положение необходимо произвести ее закрепление (постоянное или временное) согласно требованиям проекта. При этом должна быть обеспечена устойчивость и неподвижность смонтированной конструкции при воздействии монтажных и ветровых нагрузок. Крепление следует производить за ранее закрепленные конструкции, обеспечивая геометрическую неизменяемость монтируемого здания (сооружения).

3.13. Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после их постоянного или временного закрепления согласно проекту при соблюдении следующих требований безопасности:

* расстроповку элементов конструкций, соединяемых заклепками или болтами повышенной прочности, при отсутствии специальных указаний в проекте следует производить после установки в соединительном узле не менее 30% от проектных заклепок или болтов, если их более пяти, в других случаях - не менее двух;
* расстроповку элементов конструкций, закрепляемых электросваркой и воспринимающих монтажную нагрузку, следует производить после сварки проектными швами или прихватками согласно проекту. Конструкции, не воспринимающие монтажные нагрузки, допускается расстрапливать после прихватки электросваркой длиной не менее 60 мм.

3.14. Временное крепление монтируемых конструкций разрешается снимать только после их постоянного закрепления в соответствии с требованиями проекта.

3.15. При возведении зданий методом подъема этажей (перекрытий) монтажники обязаны:

* устранить перед началом подъема перекрытий все выступающие части на колоннах, препятствующие подъему конструкций, а также извлечь клинья между плитой перекрытия и ядром жесткости;
* не допускать перекосов поднимаемых перекрытий из-за несинхронной работы подъемного оборудования;
* обеспечить по окончании смены опирание поднимаемого перекрытия на каркас здания или неподвижные опоры тяги;
* обеспечить в случае неисправности подъемного оборудования опирание поднимаемого перекрытия на колонны каркаса здания, на которые закреплены вышедшие из строя подъемники.

3.16. При подъеме конструкций двумя кранами монтажники обязаны строповку, подъем-подачу и установку конструкции в проектное положение осуществлять под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов краном.

3.17. При монтаже конструкций вертолетами монтажники обязаны:

* применять принудительное наведение монтируемых конструкций на место установки с помощью специальных ловителей или дистанционного управления процессом наведения;
* не допускать закрепления гибких оттяжек за ранее установленные конструкции.

### 4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случаях обнаружения неисправности грузоподъемного крана, рельсового пути, грузоподъемных устройств или технологической оснастки монтажники обязаны дать машинисту крана команду "Стоп" и поставить об этом в известность руководителя работ.

4.2. При обнаружении неустойчивого положения монтируемых конструкций, технологической оснастки или средств защиты монтажники должны поставить об этом в известность руководителя работ или бригадира.

4.3. При изменении погодных условий (увеличении скорости ветра до 15 м/с и более, при снегопаде, грозе или тумане), ухудшающих видимость, работы необходимо приостановить и доложить руководителю.

### 5.Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы монтажники обязаны:

* сложить в отведенное для хранения место технологическую оснастку и средства защиты работающих;
* очистить от отходов строительных материалов и монтируемых конструкций рабочее место и привести его в порядок;
* сообщить руководителю или бригадиру о всех неполадках, возникших в процессе работы.