### Общество с ограниченной ответственностью «Пион»

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано | Утверждаю |
| председатель профсоюза работников | генеральный директор |
| ООО «Пион» | ООО «Пион» |
| Сидоров П.П. | Воронов А.В. |
| “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г | “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г |
| *Сидоров* Сидоров П.П. | *Воронов* Воронов А.В. |

Инструкция №\_\_\_

## ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при использовании электронагревательных приборов

### 1. Общие требования охраны труда

1.1 К эксплуатации электронагревательных приборов допускаются работники:

* прошедшие инструктаж;
* обученные безопасным методам использования электронагревательных приборов;
* знающие устройство приборов;
* ознакомленные с инструкциями по их применению;
* имеющие 1 группу по электробезопасности.

1.2 При эксплуатации электронагревательных приборов возможны воздействия следующих опасных факторов:

* опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
* опасность ожогов;
* вероятность возникновения пожара.

1.3 Работники, эксплуатирующие электронагревательные приборы, обязаны:

* пользоваться исправными электронагревательными приборами;
* использовать электронагревательные приборы по назначению, в соответствии с инструкцией по их применению;
* использование электронагревательных приборов должно производиться в том помещении, где разрешено их использовать;
* соблюдать меры пожарной безопасности. Уметь применять первичные средства пожаротушения.
* уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.4 О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен немедленно известить непосредственного руководителя.

1.5 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.

### 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Перед использованием электронагревательных приборов внешним осмотром проверить:

* целостность корпуса прибора;
* исправность электрошнура, электровилки, электророзетки;
* надежность соединения электрошнура с прибором;
* наличие изолированной несгораемой подставки.

### 3. Требования охраны труда во время работы

3.1 При включении электронагревательного прибора в сеть необходимо пользоваться электровилкой.

3.2 При выключении прибора необходимо браться за электровилку, при этом придерживая крышку электророзетки.

3.3 При обнаружении искрения, горелого запаха, дыма, а также перегрева прибора, электрошнура и электровилки, необходимо немедленно выключить прибор.

3.4 Запрещается:

* оставлять без наблюдения включенные электронагревательные приборы.
* пользоваться поврежденными электророзетками;
* применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
* оставлять включенными электронагревательные приборы при отключении электроэнергии и при уходе из помещения.

3.5 Ремонт, проверку сопротивления изоляции электронагревательных приборов имеет право проводить специально назначенные работники из числа электротехнического персонала.

### 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При обнаружении неисправностей электронагревательных приборов работник должен отключить их от электросети и доложить непосредственному руководителю.

4.2 При возникновении пожара, задымлении:

* немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.
* открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.
* приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.
* организовать встречу пожарной команды.
* покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.3 При несчастном случае:

* немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.
* принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
* сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

### 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1 Отключить электронагревательные приборы от сети.

5.2 При необходимости очистить корпус электронагревательных приборов.

5.3 Убрать электронагревательные приборы в специально отведенное место.